	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
101.115.00

	[bookmark: _GoBack]Габариты комплекса должны быть не менее (ДхШхВ), 6290 х 7367 х 3370 мм.
Изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019.
Комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. 
Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов к площадкам и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры покрываются влагостойкой акриловой краской для наружных работ.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.


	
	
	Комплектация

	
	
	Площадка 900
	7 шт.

	
	
	Горка (h=1250мм)
	2 шт.

	
	
	Лестница 950
	1 шт.

	
	
	Стойки
	18 шт.

	
	
	Ограждение 900 горки
	2 шт.

	
	
	Ограждение 900
	4 шт.

	
	
	Ограждение 900 (Бизиборд)
	3 шт.

	
	
	Ограждение 900 (Перекладина)
	1 шт.

	
	
	Ограждение 900 (2)
	4 шт.

	
	
	Ограждение площадки
	2 шт.

	
	
	Крыша
	8 шт.

	
	
	Крыша (2)
	1 шт.

	
	
	Арка
	1 шт.

	
	
	Лаз выгнутый
	1 шт.

	
	
	Лаз круговой
	1 шт.

	
	
	Ограждение 900 (П-обр)
	1 шт.

	
	
	Лаз змейка
	1 шт.

	
	
	Лаз труба
	2 шт.

	
	
	Cкалолаз
	1 шт.

	
	
	Скалолаз (2)
	1 шт.

	
	
	Площадка 900
	[image: ] 7 шт.

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900х900 мм (+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900х900 мм.

	
	
	Горка 1250 c 
грунтозацепом
	[image: ] 2 шт.

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Лестница входная 950 мм
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Лестница должна состоять из: перил, боковин, ступеней, бортов, вставок, хомутов.
Боковины выполнены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм. 
Ступени выполнены из полиэтилена НД и закреплены к металлическому кронштейну.
Отводы выполнены из трубы размерами не менее Ø32 мм и толщиной стенки 2 мм.
Борт выполнен из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм
Вставки выполнены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм
К боковинам крепятся ступени и перила при помощи резьбовых соединений. Борта крепятся к стойкам комплекса при помощи отводов. В целях соблюдения безопасных зазоров на застревание, к боковинам крепятся борт и накладки.
Лестница крепится к стойкам при помощи хомутов и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Стойка
	18 шт.

	
	
	Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации хомутов и обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется четыре площадки комплекса.

	
	
	Ограждение 900 горки
	[image: ] 2 шт.

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панель должна иметь габаритные размеры 833*157 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	Ограждение 900
	[image: 9b4dd1f2-f819-40eb-8c43-8e21147503c0] 2 шт.            [image: 90c47ff7-a14e-4c78-822d-61916f10ba85] 2 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из: двух хомутов, панели (фанерной).
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к хомутам и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Ограждение 900 (Бизиборд)
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.114.00 КИД\Паспорт\Рис\Узлы и дет\Огр-139.00 Ограждение.emf]1 шт.     [image: ] 1 шт.     [image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.114.00 КИД\Паспорт\Рис\Узлы и дет\Огр-139.00-02 Ограждение.emf] 1 шт.

	
	
	Ограждение должно состоять из: 4 хомутов, панели (фанерной), бизиборда.
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Бизиборд крепится к панели с помощью резьбовых соединений.
Ограждение крепится к стойкам с помощью хомутов.

	
	
	Ограждение 900 (перекладина)
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза кругового и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.

	
	
	Ограждение 900 (2)
	[image: 90dc715b-2f1a-45dd-9894-a3c0a4b3876d] 2 шт.               [image: 98b515c0-3479-45f0-90f3-c0228d82d38b] 2 шт.

	
	
	Ограждение должно состоять из: 4 хомутов, панели (фанерной).
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Бизиборд крепится к панели с помощью резьбовых соединений.
Ограждение крепится к стойкам с помощью хомутов.

	
	
	Ограждение площадки
	[image: 99a11846-97ca-4ec1-87bf-94dd30a28c64] 2 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается между площадками и должно состоять из: двух вставок из металлического листа толщиной 4 мм, пластины (фанера ФСФ 15 мм).
Ограждение крепится к верхней площадке с помощью резьбовых соединений и к нижней площадке при помощи вставок.

	
	
	Крыша
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.115.00\Кр-16.00 Крыша.emf]2 шт.[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.114.00 КИД\Рис\Кр-16.00-01 Крыша.emf]2 шт.[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.115.00\Кр-16.00-02 Крыша.emf] 2 шт.[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.115.00\Кр-16.00-03 Крыша.emf] 2 шт.

	
	
	Крыша должно состоять из: 3 хомутов, панели, вставки.
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Вставки должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Вставки крепятся к панели с помощью резьбовых соединений.
Крыша крепится к стойкам при помощи хомутов.

	
	
	Крыша (2)
	[image: ec17e383-772a-4d81-af3e-2127b63e87ea] 1 шт.

	
	
	Крыша должно состоять из: 8 хомутов, 2 панелей,
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Крыша крепится к стойкам при помощи хомутов.

	
	
	Арка
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Арка устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза выгнутого и состоит из каркаса арки и каната. Каркас должен быть изготовлен из металлической трубы длиной не менее 1030 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной не менее 2,8 мм в виде арки, длина вертикальных отрезков должна составлять не менее 700 мм, верхняя часть должна иметь внутренний радиус не более 300 мм. На вертикальных отрезках арки должны быть приварены по два вварыша на расстоянии не более 600 мм от осей друг от друга, изготовленные из металлической трубы длиной не менее 65 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной не менее 2,8 мм.  На вварышах на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены сквозные отверстия диаметром не менее 10 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация арки к стойке комплекса.  
К верхней радиальной части арки посередине прикрепляется скоба, изготовленная из металлического прута диаметром не менее 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной не менее 3000 мм.

	
	
	Лаз выгнутый
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- боковина левая – 1 шт.;
- боковина правая – 1 шт.;
- ступень – 23 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1867*664*2037 (над землей) мм.
Боковины состоят из:
- опора – 1 шт.,
- стойка 1 – 1 шт.,
- стойка 2 – 1 шт.,
- стойка 3 – 1 шт.,
- поручень – 1 шт.
Опора должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 40*25*2 мм. Начальные вертикальные прямые отрезки опор длиной не более 134 мм должны устанавливаться в грунтозацепы и закрепляться посредством резьбовых соединений. Далее опоры боковин должны иметь дугообразную форму с габаритными размерами 1700*1350 мм. Верхние концы опор должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. К верхним частям опор боковин должны быть приварены по периметру прилегания металлические планки, посредством которых лаз выгнутый должен крепиться к каркасу площадки болтовыми соединениями.
 К опорам должны крепиться поручни дугообразной формы, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм, с габаритными размерами не более 1615*1595 мм. Верхние концы поручней должны присоединяться к вварышам арки посредством резьбовых соединений. 
Поручень и опора боковин должны быть соединены тремя стойками, изготовленными из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Нижняя стойка должна быть длиной не более 375 мм, средняя стойка – не менее 673 мм, верхняя стойка – не менее 775 мм.  Верхние концы стоек должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания к поручням, нижние концы стоек должны быть присоединены к опоре.
Размеры между осями двух параллельных поручней должно быть не менее 630 мм.
Ступени размерами не более 100*750 мм, не более 102*750 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. Ступени должны закрепляться на опорах боковин посредством не менее двух болтовых соединений каждая. Расстояние между осями боковин в готовом лазе должно быть не более 530 мм.

	
	
	Лаз круговой 
	[image: d37aa719-1438-4518-81e7-9f836180a722] 1 шт.

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
-  поручень лаза – 2 шт.; 
- поручень – 6 шт.;
 - угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.;
- скоба лаза – 6 шт.;
- хомут – 2 шт.
Поручень лаза состоять из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм (наружный диаметр 48 мм) длиной не менее 1700 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 926 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 173 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300 мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания, крайний поручень -  на расстоянии не более 64 мм от торца поручня лаза; расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм.
Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 1182 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 428 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. 
Для присоединения к каркасу площадки в оба поручня лаза с одного конца устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений нижние части двух дуг, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм. Для беспроблемной установки в поручни лазов нижние части этих дуг на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Дуги должны быть изогнуты под углом 55 градусов. Верхние части дуг должны быть присоединены к хомутам посредством резьбовых соединений для установки к каркасу площадки.
Для присоединения к грунтозацепам в нижние торцы обоих поручней лаза устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений угольники лаза, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов верхние части угольников на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Нижние части угольников устанавливаются в грунтозацепы и закрепляются посредством резьбовых соединений.

	
	
	Ограждение 900 (П- обр.)
	[image: 919d2072-42c2-4630-82e2-ad53a5463a4e] 1 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны кольцевого лаза и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Две стойки длиной 757±1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. В верхней части стойки должен быть выполнен вырез радиусом не менее 17 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10 мм.

	
	
	Лаз змейка
	[image: 70bbd0d2-fa78-49b2-8e9b-0fefecbe31f0] 1 шт.

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка – 1 шт.;
- скоба 1 – 5 шт.;
- скоба 2 – 1 шт.;
- хомут – 2 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1026*430*1975 мм.
Центральная стойка лаза длиной не менее 2397 мм, не более 2402 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. В верхней части стойки должен быть вырез радиусом не менее 17 мм и приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине. Скоба 2 представляет собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 1336 мм, длина центральной части скобы должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 290 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм.  Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 820 мм, длина центральной части скобы 1 должна составлять не менее 327 мм, длина боковых частей не менее 306 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм. На торцах скоб 1 должны быть вырез радиусом не менее 17 мм. Скобы 1 приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, расстояние между осью скобы 2 и осью верхней скобы 1 не должно превышать 300 мм.

	
	
	Лаз труба
	[image: 224e8e8b-ac35-491e-8f99-6e129cdb7066] 2 шт.

	
	
	Лаз труба должен состоять из панелей фанерных, гофрированной трубы и комплекта креплений. Гофрированная труба представляет собой лаз, с внутренним диаметром не менее 500 мм, длиной не менее 975 мм. Наружный диаметр гофры не менее 575 мм. Труба должна быть изготовлена с резом посередине впадины, с отсутствием заусенцев и острых кромок. Материал изготовления трубы гофрированной – полиэтилен низкого давления (либо эквивалент) имеющий повышенную стойкость к УФ-излучению и предназначенный для установки в уличных условиях. Труба гофрированная должна крепиться к фанерным элементам с внутренней стороны с помощью четырех пластиковых хомутов, которые охватывают гофру и удерживают ее. Фанерная панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 700х815 мм, с отверстием посередине не менее 505 мм. Со стороны крепления гофрированной трубы в качестве проставок используются полукольца из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее: внешний диаметр 680 мм, внутренний диаметр 580 мм.

	
	
	Скалолаз
	[image: 0e5f9ed3-9384-4bb3-82b6-e84786a0a7d5]1 шт.

	
	
	Скалолаз должен состоять из трех металлических поперечин, фанерной панели с зацепами. Металлические поперечины должны состоять из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. К поперечинам должна крепиться панель размерами не менее 630*2500 мм, изготовленная из фанеры ФСФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. К панели посредством резьбовых соединений должны крепиться зацепы, изготовленные из пластика.

	
	
	Скалолаз (2)
	[image: ]1 шт.

	
	
	Скалолаз должен состоять из:
- поперечин – 2 шт.;
- ограждения – 1 шт.;
- зацеп – 5 шт.;
- щит скалолаза – 1 шт.
Ограждение представляет собой поперечину длиной 747±1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм и две стойки 757±1, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. Стойки приварены к поперечине на межосевом расстоянии не менее 630±10 мм.
Металлические поперечины должны состоять из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. К поперечинам должна крепиться панель размерами не менее 700*1055 мм, изготовленная из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Острые углы щита должны быть закруглены, радиус закругления не менее r=25 мм. К щиту посредством резьбовых соединений должны крепиться 5 зацепов, изготовленных их пластика.
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