	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	305.25.00 Урна 40 л., наземная
Примерный эскиз
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	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±50 мм)
	400

	
	
	Ширина, мм (±50 мм)
	400

	
	
	Высота, мм (±50 мм)
	798

	
	
	Вес нетто, кг, не более
	35

	
	
	Срок службы, лет
	5

	
	
	Комплектация

	
	
	Урна, шт.
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично. Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями.

	
	Урна

	
	[bookmark: _GoBack]
	Основание урны должна быть изготовлено из листового металла  толщиной 3 мм, контейнер для мусора должен быть изготовлен из оцинкованного металлического листа толщиной не менее 0,8 мм, каркас должен быть изготовлен из листового металла, ребра толщиной не менее 4,0 мм, уголки 3,0 мм. По всему периметру урна должна иметь обшивку из деревянного клееного бруса сечением 20х40, мм длиной 560 мм. Контейнер для мусора должен быть высотой 515 мм (±10 мм), сечением не менее 292х292 мм. Объем контейнера должен быть не менее 40 л.
Металлический каркас должен быть окрашен порошковой полимерной краской в заводских условиях методом запекания стойкой к истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета. Деревянные бруски должны быть обработаны антисептической пропиткой в один слой и лаком по дереву для наружных работ в два слоя.
Контейнер для мусора должен иметь возможность извлечения из урны. Откидывается крышка урны и с помощью двух металлических ручек извлекается контейнер. На дне контейнера должны быть дренажные отверстия.


	
	Способ установки

	
	
	Урна устанавливается на твердое покрытие через анкерные болты.
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