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	Спортивное оборудование

Примерный эскиз
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	[bookmark: _GoBack]Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из восьми стоек и устанавливаемых на них элементов.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, мм (±25 мм)
	4152

	
	
	
	Ширина, мм (±20,5 мм)
	3759

	
	
	
	Высота, мм (±16,5 мм)
	2518

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Обойма, шт.
	16

	
	
	
	Стойка, шт.
	8

	
	
	
	Балка, шт.
	4

	
	
	
	Труба, шт.
	2

	
	
	
	Перекладина, шт.
	2

	
	
	
	Спортивное оборудование

	
	
	
	Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	16
	Обойма

	
	
	
	Обойма состоит из двух алюминиевых полуобойм. Габаритные размеры - 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий.
Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. 
Полуобоймы покрашены порошковой краской.

	
	
	8
	Стойка

	
	
	
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми антивандальными эллиптическими заглушками. Заглушка должна быть изготовлена из полиэтилена ПНД с толщиной стенок не менее 4 мм, диаметром не менее 116 мм, общей высотой не менее 100 мм и высотой по скосу не менее 66 мм. Заглушка устанавливается по наружному диаметру стойки и выступает на высоту не более 18 мм.

	
	
	4
	Балка

	
	
	
	Балки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. С двух сторон труба обжата до диаметра 33,5 мм, на длину 59 мм.

	
	
	2
	Труба

	
	
	
	Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. С двух концов труба должна быть согнута на длину не менее 268,5 мм. Расстояние между двумя гибами трубы должно быть не менее 1910 мм.

	
	
	2
	Перекладина

	
	
	
	Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Перекладины должны крепиться на одинаковой высоте между двумя стойками комплекса при помощи стальных хомутов с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе.
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