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	Игровой комплекс
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Примерный эскиз
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	Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены водостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	7367

	
	
	Ширина, ±20 мм
	6273

	
	
	Высота, ±20 мм
	3326

	
	
	Комплектация

	
	
	Крыша 1, шт.
	8

	
	
	Крыша 2, шт.
	1

	
	
	Площадка 900, шт.
	7

	
	
	Горка 1250, шт.
	2

	
	
	Лаз круговой наклонный, шт.
	1

	
	
	Лаз змейка, шт.
	1

	
	
	Лаз выгнутый, шт.
	1

	
	
	Скалолаз, шт.
	1

	
	
	Лаз-труба, шт.
	2

	
	
	Скалолаз вертикальный, шт.
	1

	
	
	Арка, шт.
	1

	
	
	Лестница 1250, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	18

	
	
	Ограждение фанерное, шт.
	4

	
	
	Ограждение перекладина, шт.
	1

	
	
	Ограждение горки, шт.
	2

	
	
	Ограждение с отверстием, шт.
	4

	
	
	Ограждение фанерное (1), шт.
	1

	
	
	Ограждение счеты, шт.
	1

	
	
	Ограждение рули, шт.
	1

	
	
	Ограждение диски вертикальные, шт.
	1

	
	
	Ограждение диски горизонтальные, шт.
	1

	
	
	Ограждение часы, шт.
	1

	
	
	Площадка 900мм

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(±10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее четырех болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	
	Лестница входная 1250

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 5 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 1024*955*2010 мм (±20мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм (в развернутом состоянии). К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должны быть расположены три декоративных овальных отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 915*1887 мм. Ступени размерами не более 170*500 мм должны быть изготовлены из полиэтилена НД. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 502 мм, ширина не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации хомутов и обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900

	
	
	Ограждение фанерное

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины и четырех хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры не менее 768*815 мм. В центре боковины должно быть выполнено смещенное от центра отверстие диаметром не менее 80 мм.

	
	
	Лаз круговой

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- поручень лаза – 2 шт.; 
- поручень – 6 шт.;
- угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.;
- скоба лаза – 6 шт.;
- хомут – 2 шт.
Поручень лаза состоять из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм (наружный диаметр 48мм) длиной не менее 1700 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 926 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 173 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания, крайний поручень -  на расстоянии не более 64 мм от торца поручня лаза; расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм.
Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 1182 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 428 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. 
Для присоединения к каркасу площадки в оба поручня лаза с одного конца устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений нижние части двух дуг, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм. Для беспроблемной установки в поручни лазов нижние части этих дуг на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Дуги должны быть изогнуты под углом 55 градусов. Верхние части дуг должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений.
Для присоединения к грунтозацепам в нижние торцы обоих поручней лаза устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений угольники лаза, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм. Для беспроблемной установки в поручни лазов верхние части угольников на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Нижние части угольников устанавливаются в грунтозацепы и закрепляются посредством резьбовых соединений.

	
	
	Арка

	
	
	Арка устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза выгнутого и состоит из каркаса арки и каната. Каркас должен быть изготовлен из металлической трубы длиной не менее 1030 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной не менее 2,8 мм в виде арки, длина вертикальных отрезков должна составлять не менее 700 мм, верхняя часть должна иметь внутренний радиус не более 300 мм. На вертикальных отрезках арки должны быть приварены по два вварыша на расстоянии не более 600 мм от осей друг от друга, изготовленные из металлической трубы длиной не менее 65 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной не менее 2,8 мм.  На вварышах на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены сквозные отверстия диаметром не менее 10 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомута, с помощью которого происходит фиксация арки к стойке комплекса.  Хомуты стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
К верхней радиальной части арки посередине прикрепляется скоба, изготовленная из металлического прута диаметром не менее 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной не менее 3000 мм.

	
	
	Лаз-труба

	
	
	Лаз труба должен состоять из панелей фанерных, гофрированной трубы и комплекта креплений. 
Гофрированная труба представляет собой лаз, с внутренним диаметром не менее 500 мм, длиной не менее 975 мм. Наружный диаметр гофры не менее 575 мм. Труба должна быть изготовлена с резом посередине впадины, с отсутствием заусенцев и острых кромок. Материал изготовления трубы гофрированной – полиэтилен низкого давления (либо эквивалент) имеющий повышенную стойкость к УФ-излучению и предназначенный для установки в уличных условиях. 
Труба гофрированная должна крепиться к фанерным элементам с внутренней стороны с помощью четырех пластиковых хомутов, которые охватывают гофру и удерживают ее. Фанерная панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 700х815 мм, с отверстием посередине не менее 505 мм. Со стороны крепления гофрированной трубы в качестве проставок используются полукольца из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее: внешний диаметр 680 мм, внутренний диаметр 580 мм. 

	
	
	Скалолаз

	
	
	Скалолаз должен состоять из:
- поперечин – 2 шт.;
- ограждения – 1 шт.;
- зацеп – 10 шт.;
- щит скалолаза – 1 шт.
- хомуты – 4 шт.
Ограждение представляет собой поперечину длиной 747±1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм и две стойки 753±1, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. Стойки приварены к поперечине на межосевом расстоянии не менее 630±10 мм.
Металлические поперечины должны состоять из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм и длиной 747±1 мм. К поперечинам должна крепиться панель размерами не менее 700*1055 мм, изготовленная из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Острые углы щита должны быть закруглены, радиус закругления не менее r=25 мм. К щиту посредством резьбовых соединений должны крепиться не менее восьми зацепов, изготовленных их полипропилена ПП.

	
	
	Скалолаз вертикальный

	
	
	Скалолаз должен состоять из трех металлических поперечин, фанерной панели, восемнадцати зацепов и шести хомутов. Металлические поперечины должны состоять из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм и длиной 747±1 мм. К поперечинам должна крепиться панель размерами не менее 630*2500 мм, изготовленная из фанеры ФСФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. На расстоянии не более 425 мм от верхнего торца панели по центру должен быть расположен центр круглого лаза диаметром не менее 450 мм.  К панели посредством резьбовых соединений должны крепиться не менее четырнадцати зацепов, изготовленных их полиэтилена ПНД.

	
	
	Крыша 1

	
	
	Крыша 1 должна представлять собой фанерную крышу открытого типа. Должна состоять из четырех хомутов, которые крепятся к фанерной панели посредством резьбового соединения.
Крыша стальными закрепляется на хомутах, установленных на стойках комплекса. Фанерная панель должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм размерами не менее 708*392 мм

	
	
	Крыша 2

	
	
	Крыша 2 должна представлять собой фанерную крышу открытого типа. Должна состоять из восьми хомутов, которые крепятся к фанерной панели посредством резьбового соединения.
Крыша стальными отводами закрепляется на хомутах, установленных на четырех стойках комплекса. Фанерная панель 1 должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм размерами не менее 1135*509 мм. Фанерная панель 2 должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм размерами не менее 1135*511 мм.

	
	
	Лаз змейка

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка – 1 шт.;
- скоба 1 – 5 шт.;
- скоба 2 – 1 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1026*430*1975 мм.
Центральная стойка лаза длиной не менее 2397 мм, не более 2402 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. В верхней части стойки должен быть вырез радиусом не менее 17 мм и приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине. Скоба 2 представляет собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 1336 мм, длина центральной части скобы должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 290 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм.  Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 820 мм, длина центральной части скобы 1 должна составлять не менее 327 мм, длина боковых частей не менее 306 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм. На торцах скоб 1 должны быть вырез радиусом не менее 17 мм. Скобы 1 приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, расстояние между осью скобы 2 и осью верхней скобы 1 не должно превышать 300 мм.

	
	
	Лаз выгнутый

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- боковина левая – 1 шт.;
- боковина правая – 1 шт.;
- ступень – 23 шт.;
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1867*664*2037 (над землей) мм.
Боковины состоят из:
- опора – 1 шт.,
- стойка 1 – 1 шт.,
- стойка 2 – 1 шт.,
- стойка 3 – 1 шт.,
- поручень – 1 шт.
Опора должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 40*25*2 мм. Начальные вертикальные прямые отрезки опор длиной не более 134 мм должны устанавливаться в грунтозацепы и закрепляться посредством резьбовых соединений. Далее опоры боковин должны иметь дугообразную форму с габаритными размерами 1700*1350 мм. Верхние концы опор должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. К верхним частям опор боковин должны быть приварены по периметру прилегания металлические планки, посредством которых лаз выгнутый должен крепиться к каркасу площадки болтовыми соединениями.
 К опорам должны крепиться поручни дугообразной формы, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм, с габаритными размерами не более 1615*1595 мм. Верхние концы поручней должны присоединяться к вварышам арки посредством резьбовых соединений. 
Поручень и опора боковин должны быть соединены тремя стойками, изготовленными из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Нижняя стойка должна быть длиной не более 375 мм, средняя стойка – не менее 673 мм, верхняя стойка – не менее 775 мм.  Верхние концы стоек должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания к поручням, нижние концы стоек должны быть присоединены к опоре.
Размеры между осями двух параллельных поручней должно быть не менее 630 мм.
Ступени размерами не более 100*750 мм, не более 102*750 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. Ступени должны закрепляться на опорах боковин посредством не менее двух болтовых соединений каждая. Расстояние между осями боковин в готовом лазе должно быть не более 530 мм

	
	
	Ограждение перекладина

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на лаз круговой (наклонный) и представляет собой поперечину длиной 747±1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов.

	
	
	Ограждение горки

	
	
	Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панель должна иметь габаритные размеры 765*286 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	Ограждение с отверстием, шт.

	
	
	Ограждение (фанерная панель) с габаритными размерами не менее 700*1070 мм должно быть изготовлено из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. На высоте не менее 175 мм от нижнего торца ограждения должно быть расположено круглое отверстие диаметром не менее 450 мм, выполняющее роль стилизованного иллюминатора. По бокам отверстия должна быть нанесено декоративное покрытие в виде кольца. Углы ограждения должны быть оформлены радиусом не менее r=40 мм.
Фанерная панель с помощью резьбовых соединений соединяется с двумя перекладинами, выполненными из труб диаметром 32 мм. На концах перекладин с помощью резьбовых соединений закрепляются хомуты.

	
	
	Ограждение фанерное (1), шт.

	
	
	Ограждение (фанерная панель) с габаритными размерами не менее 700*740 мм должно быть изготовлено из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Верхний край фанерной панели должен быть обработан по радиусу
Ограждение должно состоять из фанерной панели и четырех хомутов.
Боковина должна быть окрашена влагостойкими краской и лаком. На поверхность панели может наносится тематическое декоративное покрытие.

	
	
	Ограждение счеты, шт.

	
	
	Ограждение представляет собой интерактивные счеты, оборудованные двадцатью пластовыми дисками диаметром 108мм. Ограждение устанавливается под площадкой и должно состоять из боковины и четырех хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Габаритные размеры боковины должны быть не менее 700х740мм. В боковине должны быть обработаны два прямоугольных отверстия 600х165мм. В окнах боковины должны быть установлены две трубы диаметром 25мм, на которые нанизываются кольца. К боковине должны быть прикручены саморезами две фанерные накладки спереди и две - сзади. Металлические детали должны иметь цинковое покрытие или окрашены стойкой порошковой эмалью

	
	
	Ограждение рули, шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для интерактивной игры детей под площадкой и должно состоять из боковины и четырех хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Габаритные размеры боковины должны быть не менее 700х740мм. В боковине должны быть обработаны два прямоугольных отверстия 235х235мм. Боковина должна быть оборудована двумя фанерными рулями, вращающимися на гнутом стальном кронштейне. Металлические детали должны иметь цинковое покрытие или окрашены стойкой порошковой эмалью

	
	
	Ограждение диски вертикальные, шт.

	
	
	Ограждение (интерактивное) устанавливается для развивающей игры детей и должно состоять из панели и четырёх хомутов.
Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Панель должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Габаритные размеры панели должны быть не менее 700х740мм. В панели должны быть обработаны два больших продолговатых отверстия и 6 окошек. К панели крепятся 6 фанерных дисков, которые должны вращаться. Металлические детали должны иметь цинковое покрытие или окрашены стойкой порошковой эмалью

	
	
	Ограждение диски горизонтальные, шт.

	
	
	Ограждение (интерактивное) устанавливается для развивающей игры детей и должно состоять из панели и четырёх хомутов.
Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Панель должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Габаритные размеры панели должны быть не менее 700х740мм. В панели должны быть обработаны три больших продолговатых горизонтальных отверстия и 9 прямоугольных окошек. К панели крепятся 6 фанерных дисков, которые должны вращаться на резьбовом соединении. Металлические детали должны иметь цинковое покрытие или окрашены стойкой порошковой эмалью

	
	
	Ограждение часы, шт.

	
	
	Ограждение (интерактивное) устанавливается для развивающей игры детей и должно состоять из панели и четырёх хомутов.
Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями. 
Панель должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Габаритные размеры панели должны быть не менее 700х740мм. В панели должны быть обработаны два отверстия, в которых устанавливаются резьбовые соединения, на которых должны вращаться интерактивные диски. К панели крепятся два фанерных диска диаметром 220 мм и два фанерных диска диаметром 150 мм, которые должны вращаться на резьбовом соединении. Металлические детали должны иметь цинковое покрытие или окрашены стойкой порошковой эмалью

	
	
		Горка 1250 мм

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.
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