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	Игровой комплекс
Romana 101.31.00
	Конструктивно игровой комплекс должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и различных встраиваемых элементов. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) ±50 мм
	4123

	
	
	Длина (мм) ±50 мм
	8403

	
	
	Ширина (мм) ±50 мм
	7552

	
	
	Комплектация

	
	
	Крыша 1, шт.
	1

	
	
	Крыша 2, шт.
	2

	
	
	Площадка 900 мм, шт.
	6

	
	
	Лестница входная 950 мм, шт.
	2

	
	
	Горка прямая 950 мм, шт.
	2

	
	
	Горка прямая 1550 мм, шт.
	1

	
	
	Переход прямой, шт.
	1

	
	
	Переход ступенчатый, шт.
	1

	
	
	Рукоход-змейка, шт.
	1

	
	
	Лаз круговой наклонный, шт.
	1

	
	
	Лаз кольцевой, шт.
	1

	
	
	Лаз круговой вертикальный, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	18

	
	
	Ограждение 900 мм (1), шт.
	5

	
	
	Ограждение площадки, шт.
	1

	
	
	Ограждение горки (1), шт.
	2

	
	
	Ограждение горки (2), шт.
	1

	
	
	Арка, шт.
	2

	
	
	Ограждение 900 мм (2), шт.
	2

	
	
	Ограждение 1800 мм, шт.
	2

	
	
	Крыша 1

	
	
	Крыша 1 должна состоять из четырех ребер двух разновидностей, изготовленных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и четырех скатов двух разновидностей, изготовленных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9мм. Крыша должна быть двуцветной, разноцветные скаты должны чередоваться. Габариты крыши не менее 1570*1570*910 мм.

	
	
	Крыша 2

	
	
	Крыша2 должна состоять из двух ребер, изготовленных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и двух скатов, изготовленных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм. Крыша должна быть двуцветной. Ребра жесткости должны быть расположены под скатами.

	
	
	Площадка 900

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	
	Лестница входная 950

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 4 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 900*785*1710 мм (+-20мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должно быть расположено не менее одного декоративного овального отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 750*1640 мм. Ступени размерами не более 150*610 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 610 мм, ширина и высота не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Горка 950

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Горка прямая 1550 мм

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Переход прямой

	
	
	Переход должен состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 1800*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 1800*900 мм.

	
	
	Переход ступенчатый

	
	
	Переход ступенчатый должен состоять из:
- боковина – 2 шт.,
- ступень -  5 шт.
Боковина ромбовидной формы размерами не менее 1910*850 мм, изготовленная из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. В боковине по требованиям безопасности для создания возможности наблюдения за детьми должны быть предусмотрены не менее трех вертикальных сквозных отверстий овальной формы размерами не менее 60*380 мм на расстоянии не более 550 мм между осями отверстий. К боковинам при помощи металлических уголков должны крепиться ступени размерами не менее 325*610 мм, изготовленные из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. Габаритные размеры ступенчатого перехода должны быть не менее 1865*1465 мм.

	
	
	Рукоход-змейка

	
	
	Рукоход должен состоять из следующих элементов:
- балка – 1 шт.;
- скоба 1 – 2 шт.;
- скоба 2 – 2 шт.;
- скоба 3 – 2 шт.;
- хомут – 4 шт.
Центральная балка рукохода длиной не менее 1082 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Торцы должны иметь вырезы радиусом не более 17 мм с обоих сторон и приварены по периметру прилегания к двум скобам. Скоба 1 представляет собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу размерами не менее 25*2,8 мм длиной не менее 1336 мм, длина центральной части должна составлять не менее 934 мм, длина боковых частей не менее 290 мм, расстояние между осями боковых частей должно составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм, угол гиба - 90 градусов. Скобы 2 должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 825 мм размерами не менее 26,8*2,8 мм в виде буквы «П», длина центральной части скобы 2 должна составлять не менее 325 мм, длина боковых частей не менее 300 мм, длина между осями боковых частей должна составлять не более 300 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм. Скобы 3 должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 560 мм размерами не менее 26,8*2,8 мм в виде буквы «Г», длина гибов скобы 3 должна составлять не менее 325 мм и не менее 294 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм.
Торцы скоб 2 и 3 должны иметь вырезы радиусом не более 17 мм и приварены к центральной балке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон балки.

	
	
	Лаз круговой наклонный

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- поручень лаза – 2 шт.; 
- поручень – 6 шт. (по три на каждый поручень лаза);
- угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.;
- скоба лаза – 6 шт.;
- хомут – 2 шт.
Поручень лаза должен состоять из металлической трубы   размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1700 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм длиной 925 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 175 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 275 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300 мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания; расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм. Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм длиной 1180 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы лаза должен составлять не менее 430 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 275 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Торцы скобы должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в торцы поручней двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. Для присоединения к каркасу площадки в торцы поручня лаза устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений торцы двух дуг, изготовленные из   металлической трубы размерами не менее 48*3 мм.  Верхние части дуг должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений.

	
	
	Лаз круговой вертикальный

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка лаза – 2 шт.; 
- поручень – 4 шт.;
- скоба лаза – 8 шт.;
- хомут – 2 шт.
Поручни и скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм. Поручни должны быть изготовлены из отрезка трубы длиной не менее 925 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка поручней должны быть длиной не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух горизонтальных отрезков поручня должно быть не менее 300 мм. Скобы лаза должны быть изготовлены из отрезка трубы длиной не менее 1165 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка скоб должны быть не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для последующей установки в торцы поручней и закрепления посредством резьбовых соединений. Оба торца поручней лаза должны быть приварены к стойке лаза. Скобы должны соединять между собой стойки лаза следующим образом: один из торцов скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом поручня одной из стоек, второй торец скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом аналогично расположенного поручня второй стойки. Следующая скоба должна соединять посредством резьбовых соединений свободные торцы поручней лазов.
Стойка лаза должна состоять из верхней и нижней части. Верхняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1490 мм в виде буквы «Г», верхний горизонтальный участок должен быть длиной не менее 690 мм, вертикальный участок не менее 825 мм. На расстоянии не более 70 мм от нижнего торца верхней стойки лаза металлическая труба должна быть обжата для последующего соединения с нижними стойками лаза. К каждой стойке лаза верхней части должны быть присоединены по одному поручню. Соединять верхние части стоек лаза должны две скобы. Нижняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1680 мм. К каждой стойке лаза нижней части лаза кругового вертикального должны быть приварены по три поручня. Стойки лаза нижней части должны быть соединены между собой шестью скобами. Нижний поручень должен быть расположен на расстоянии не более 100 мм от нижнего торца стойки лаза. 
Габаритны размеры лаза не менее 1040*780*2525 мм.

	
	
	Лаз кольцевой

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- кольцо – 8 шт.; 
- балка – 2 шт.;
- перемычка – 1 шт.;
- пластина – 1 шт.;
- хомут – 2 шт.
Кольца лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм с внутренним диаметром не менее 580 мм. Каждое кольцо должно быть приварено в верхней точке по периметру прилегания к перемычке. Перемычка должна быть длиной не менее 1940 мм, изготовлена из металлической трубы размером не менее 21,3*2,8 мм. Каждое из колец также должно быть приварено к двум балкам, расстояние между приваренными балками должно быть не менее 520 мм. Балки длиной не менее 3000 мм, должны представлять собой гнутую металлическую трубу диаметром н менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм, радиус гиба между прямыми частями перекладин должен составлять не менее 120 градусов, длина прямой вертикальной части каждой балки не менее 630 мм. Расстояние между осями колец в лазе должно быть не менее 280 мм. К верхним торцам балок по всему периметру прилегания должна быть приварена металлическая пластина размером не менее 50*580 мм, изготовленная из металлической пластины размерами не менее 50*4 мм. Пластина лаза кольцевого посредством резьбовых соединений должна присоединяться к каркасу площадки.

	
	
	Ограждение 900 мм (1)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины и двух хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

	
	
	Ограждение площадки

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней и должно состоять из пластины, изготовленной из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Пластина должна иметь размеры не менее 710*295 мм.

	
	
	Ограждение горки (1)

	
	
	Должно представлять собой две панели из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панели должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	
	
	Ограждение горки (2)

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панель должна иметь габаритные размеры 833*157 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	Арка, шт.

	
	
	Арка устанавливается для безопасного перехода на площадку с рукохода-змейки и с лаза кругового вертикального.
Арка представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомута, с помощью которого происходит фиксация арки к стойке комплекса.  Две стойки длиной 1211±1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. В верхней части стойки должен быть выполнен вырез радиусом не менее 17 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10 мм.

	
	
	Ограждение 900 мм (2)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны кольцевого лаза и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Две стойки длиной 757±1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. В верхней части стойки должен быть выполнен вырез радиусом не менее 17 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10 мм.

	
	
	Ограждение 1800 мм, шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на переходе и должно состоять из боковины и двух хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. 
Ограждение устанавливается для безопасного передвижения по игровому комплексу по обеим сторонам прямого перехода.

	
	
	Стойки

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации хомутов и обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900.



