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	Игровой комплекс

Примерный эскиз
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	Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	5175

	
	
	Ширина, ±20 мм
	4340

	
	
	Высота, ±20 мм
	4125

	
	
	Комплектация

	
	
	Крыша, шт.
	1

	
	
	Площадка 900, шт.
	2

	
	
	Переход прямой, шт.
	1

	
	
	Лестница входная 1250, шт.
	1

	
	
	Счеты, шт.
	1

	
	
	Горка спиральная, шт.
	1

	
	
	Плошадка спиральной горки, шт.
	1

	
	
	Ограждение горки, шт.
	1

	
	
	Лаз круговой, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	8

	
	
	Ограждение 900 (1), шт.
	3

	
	
	Ограждение 900 (2), шт.
	1

	
	
	Ограждение 1800, шт.
	2

	
	
	Обойма, шт.
	16

	
	
	

	
	
	

	
	
	Площадка 900мм

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	
	Лестница входная 1250

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 5 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 835*955*2010 мм (±20 мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм (в развернутом состоянии). К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должны быть расположены три декоративных овальных отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 915*1887 мм. Ступени размерами не более 150*610 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 610 мм, ширина и высота не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Переход прямой

	
	
	Переход состоит из каркаса, настила и четырех обойм. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.  Настил должен представлять собой прямоугольник размерами 900*1800 мм с вырезами по углам в форме сегментов.  Каркас должен иметь форму прямоугольника, габаритные размеры 1800*900мм. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее десяти болтовых соединений.

	
	
	Горка спиральная

	
	
	Горка спиральная должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- стойки – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности. 
Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 810 мм, участка скольжения длиной не менее 2630 мм, выполненной в виде спирали, и участка торможения длиной не менее 775 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Радиус спирали по осевой линии горки вокруг центральной стойки должен быть R=370 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать три градуса.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 356 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1550*1480*2241 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
К центральной стойке спиральной горки должна устанавливаться стойка для монтажа.

	
	
	Площадка спиральной горки

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила, ограждений, стоек и крепежных элементов. 
Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.
Ограждения должны состоять из боковины и четырех хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Стойки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевой канавкой для точной установки каркаса настила. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами.

	
	
	Ограждение горки

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. 
Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панель должна иметь габаритные размеры 765*356 мм.
Верхняя часть панели должна быть скруглена радиусом 750 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900.

	
	
	Ограждение 900 (1)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из:
- боковины
Боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры не менее 893*708 мм. В центре боковины должно быть выполнено вертикальное овальное отверстие размерами не менее 85*340 мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 40 мм.

	
	
	Ограждение 1800 мм

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на переходе и должно состоять из:
- двух кронштейнов;
- двух отводов;
- боковины (фанерной);
- планки усиливающей.
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5 мм деталь, позволяющую соединить цилиндрическую часть отвода с плоскостью фанеры.
Боковина должна представлять собой панель из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15мм (893х1610 мм), окрашенную влагостойкими краской и лаком. 
Отвод, изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса через обоймы в виде двух стальных полуобойм облитых пластиком, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки;
Планка усиливающая представляет собой фанерный элемент из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм (808х190 мм), окрашенную влагостойкими краской и лаком и закрепляется на боковине резьбовыми соединениями.
Ограждение устанавливается для безопасного передвижения по игровому комплексу по обеим сторонам прямого перехода.

	
	
	Крыша

	
	
	Крыша представляет собой четырехскатное сооружение, устанавливаемое на 4 стойки комплекса. Вилки, через которые связываются ребра (4 шт.), располагающиеся между собой под прямым углом, должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 2мм. Ребра должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Скаты (4 шт.) должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Скаты и ребра должны быть окрашены атмосферостойкой краской. Фанерные детали собираются между собой с помощью металлических кронштейнов, изготовленных из стального листа толщиной не менее 2,5 мм. Габариты крыши в сборе – 1570х1570х911 мм.

	
	
	Ограждение 900 мм (2)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза кругового. Ограждение представляет собой поперечину длиной 780±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

	
	
	Лаз круговой

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
-  поручень лаза – 2 шт.; 
- поручень – 6 шт.;
 - угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.;
- скоба лаза – 6 шт.
Поручень лаза состоять из металлической трубы   размерами не менее 40*3 мм (наружный диаметр 48мм) длиной не менее 1700 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 926 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более  r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 173 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300 мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания, крайний поручень -  на расстоянии не более 64 мм от торца поручня лаза; расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм.
Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 1182 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 428 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. 
Для присоединения к каркасу площадки в оба поручня лаза с одного конца устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений нижние части двух дуг, изготовленные из   металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов нижние части этих дуг на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Дуги должны быть изогнуты под углом 55 градусов. Верхние части дуг должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений.
Для присоединения к грунтозацепам в нижние торцы обоих поручней лаза устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений угольники лаза, изготовленные из   металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов верхние части угольников на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Нижние части угольников устанавливаются в грунтозацепы и закрепляются посредством резьбовых соединений.

	
	
	Счеты

	
	
	Счеты должны состоять из боковин правой и левой, тридцати колец. Боковина правая должна состоять из стойки и трех перекладин. Стойка длиной не более 700 мм должна быть изготовлена из металлической профильной трубы 40*25*2 мм и иметь три несквозные отверстия на расстоянии 250 мм друг от друга. Перекладины длиной не более 660 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 18*1,5 мм. Торцы перекладины с одной стороны должны быть вставлены в три не сквозные отверстия в стойке и приварены по периметру прилегания. С другой стороны перекладины должны быть присоединены резьбовыми соединениями к боковине левой. Боковина левая длиной не более 700 мм должна быть изготовлена из металлической профильной трубы 40*25*2 мм и иметь три сквозные отверстия на расстоянии 250 мм друг от друга. На стойках каждой из боковин должны быть приварены по периметру прилегания по две вставки на расстоянии не более 600 мм друг от друга, длиной 55 мм, изготовленные из металлической трубы диаметром не более 32 мм. Во вставки вставляются и закрепляются в трубе посредством резьбового соединения полуотводы, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит фиксация стоек счет к стойкам комплекса. обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке. На каждой перекладине счет должны быть расположены не менее десяти колец.
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