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	Спортивное оборудование Примерный эскиз
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	Конструктивно Спортивное оборудование должно быть выполнено в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов рукоходами. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, ±20 мм
	4120

	
	
	
	Ширина, ±20 мм
	1620

	
	
	
	Высота, ±20 мм
	2673

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Обойма, шт.
	16

	
	
	
	Рукоход, шт.
	2

	
	
	
	Стойка, шт.
	6

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Стойка

	
	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. 

	
	
	
	

	
	
	
	Рукоход

	
	
	
	Рукоход должен состоять из двух балок и шести перекладин. Боковые балки должны быть длиной не более 1880 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм. Поперечины длиной не более 1452 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 28*3 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 300 мм между осями поперечин.
К балкам должны быть приварены угольники-отводы для придания жесткости конструкции и дополнительного соединения со стойками с помощью обойм.
Габаритные размеры рукохода 1548*1880*48 мм. Присоединяется к стойкам при помощи отводов и болтовых соединений
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