	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя
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	Гимнастический снаряд 
"П-образный рукоход"
501.115.00
Примерный эскиз
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	1
	Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из двух стоек и устанавливаемых на них элементов.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, мм
	Не менее 2161 и не более 2201

	
	
	
	Ширина, мм
	Не менее 572 и не более 612

	
	
	
	Высота, мм
	Не менее 2498 и не более 2538

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	
	Обойма, шт.
	4

	
	
	
	Рукоход-змейка, шт.
	1

	
	
	
	Спортивное оборудование

	
	
	
	Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
[bookmark: _GoBack]Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	2
	Стойка

	
	
	
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм.

	
	
	1
	Рукоход-змейка

	
	
	
	Рукоход должен состоять из продольной балки, пяти скоб, угольников. Габаритные размеры рукохода должны быть: ширина не менее 592 мм, длина не менее 1880 мм, высота не менее 197,5 мм. Продольная балка, изготовленная из трубы диаметром 48 мм толщиной стенки 3 мм, длина не менее 1880 мм. С двух сторон балка должна быть обжата до диаметра 33,5 мм на длину 59 мм. С двух концов должны быть отверстия для крепления к хомутам. Пять скоб должны быть изготовлены из трубы диаметром 33,5 мм толщиной стенки 2,8 мм, выполнены в форме буквы «П», габаритами 356х272 мм. С двух концов должны быть обжаты до половины диаметра. Угольники из трубы диаметром 32 мм толщиной стенки 2 мм, должны быть выполнены в виде буквы «Г», габариты после гибки 116х149 мм. Гиб выполнен с минимальным радиусом 53 мм по наружной стороне. Угольники приварены с двух краев продольной балки, торцом, расположенным на длинной стороне гиба. Скобы должны быть приварены в шахматном порядке перпендикулярно угольникам, образовывая рукоход.
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