	Игровой комплекс «Корабль»
Примерный эскиз (вид с носа, а ниже – вид с кормы)

[image: ]


	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров в грунт.


	Внешние размеры

	Длина, ±50 мм
	17013

	Ширина, ±50 мм
	10213

	Высота, ±50 мм
	3364

	Комплектация

	Счеты, шт.
	2

	Флаг, шт.
	5

	Песочница, шт.
	1

	Штурвал, шт.
	1

	Лестница входная (h=950 мм), шт.
	4

	Горка прямая (h=950 мм), шт.
	2

	Горка прямая (h=1250 мм), шт.
	2

	Горка прямая (h=1550 мм), шт.
	2

	Горка спиральная (h=1550 мм), шт.
	1

	Площадка спиральной горки, шт.
	1

	Крыша, шт.
	3

	Переход подвесной, шт. в сочетании с Переходом прямым, шт.
	2+2

	Лаз змейка, шт.
	1

	Лаз выгнутый (h=950 мм), шт.
	2

	Лаз круговой наклонный, шт.
	1

	Лаз круговой вертикальный, шт.
	1

	Лаз-лестница, шт. 
	1

	Площадка 900 мм, шт.
	20

	Стойка, шт.
	48

	Скалолаз, шт.
	2

	Ограждение лаза (перекладина со стойками), шт.
	1

	Ограждение защитное 900, шт.
	11

	Ограждение защитное 900 с овалом, шт.
	12

	Ограждение перекладина, шт.
	2

	Ограждение с канатом, шт.
	2

	Ограждение горки (950), шт.
	2

	Ограждение горки (1250, 1550), шт.
	5

	Ограждение волна, шт.
	16

	Ограждение борт, шт
	2

	Счеты

	Счеты должны состоять из боковин правой и левой, тридцати колец, нижнего и верхнего наличников. Боковина правая должна состоять из стойки и трех перекладин. Стойка боковин длиной не более 700 мм должна быть изготовлена из металлической профильной трубы 40*25*2 мм и иметь три несквозные отверстия на расстоянии 250 мм друг от друга. Перекладины длиной не более 653 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 18*1,5 мм. Торцы перекладины с одной стороны должны быть вставлены в три несквозные отверстия в стойке боковины и закреплены резьбовым соединением. С другой стороны перекладины должны быть присоединены резьбовыми соединениями к боковине левой. Боковина левая длиной не более 700 мм должна быть изготовлена из металлической профильной трубы 40*25*2 мм. На каждой перекладине счет должны быть расположены не менее пяти колец.

	Флаг

	Устанавливается на вершину стоек.
Конструктивно представляет собой фанерную конструкцию в виде флажка, присоединенную с помощью крепежных элементов и кронштейна верхней частью к стойке и нижней частью с помощью хомута.
Габаритные размеры флажка в сборе составляют 301х384х126 мм. Само полотно флажка выполнено из фанеры ФСФ толщиной 15 мм.

	Песочница

	Высота (мм) – 220 (±10 мм)
Длина (мм) – 1500 (±10 мм)
Ширина (мм) – 1500 (±10 мм)
В углах песочницы должны находиться стойки угловые со стороной угла не более 46 мм, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 2 мм длиной не более 400мм. К угловым стойкам должны крепиться посредством резьбовых соединений стенки размерами 1445*200 мм, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Для жесткости конструкции песочницы посередине стенок должны быть закреплены средние стойки длиной не менее 400 мм, изготовленные из листа толщиной не менее 2 мм. Сверху к стенкам должны крепиться доски, изготовленные из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм с высокой водо- и износостойкостью. Внешняя длина доски должны быть не менее 1500 мм, внутренняя сторона – не менее 1300 мм, по углам досок – скосы. Ширина доски должна быть 100 мм. Для установки более жесткого соединения досок между доской и стенкой в углах песочницы должны быть установлены трапецеидальные планки, стягивающие доски песочницы. Планки должны быть изготовлены из листа толщиной не менее 2 мм.

	Штурвал

	Штурвал должен быть собран из трубы, панели, упора и штурвала.
Сам штурвал должен быть изготовлен из фанеры ФСФ толщиной 15 мм диаметром не менее 400 мм. В центре штурвала должна располагаться отверстие для установки полиэтиленовой втулки, посредством которого обеспечивается его подвижность. 
Панель для установки штурвала должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм габаритами 845х600 мм. Штурвал должен крепиться к панели при помощи упора, изготовленного из металлического листа толщиной 2 мм. Упор представляет собой гнутую деталь с высотой полок 35 мм.
Фиксация панели со штурвалом к стойкам комплекса должна происходить при помощи трубы и пластиковых хомутов. Труба представляет собой гнутую детали из металлической трубы диаметром не менее 33,5 м габаритамми не менее 355х633 мм.

	Лестница входная (h=950 мм)

	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 4 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 1024*786*2148 мм (±20 мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должно быть расположено не менее одного декоративного овального отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 750*1690 мм. Ступени размерами не более 150*610 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Ступени размерами не более 170*500 мм должны быть изготовлены из полиэтилена НД. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 502 мм, ширина не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	Горка прямая (h=950 мм)

	Горка 950 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.

	Горка прямая (h=1250 мм)

	Горка 1250 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.

	Горка прямая (h=1550 мм)

	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	Горка спиральная (h=1550 мм)

	Горка спиральная должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- стойки – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности. 
Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 810 мм, участка скольжения длиной не менее 2630 мм, выполненной в виде спирали, и участка торможения длиной не менее 775 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Радиус спирали по осевой линии горки вокруг центральной стойки должен быть R=370 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать три градуса.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 356 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1550*1480*2241 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
К центральной стойке спиральной горки должна устанавливаться стойка для монтажа.

	Площадка спиральной горки

	Площадка должна состоять из каркаса, настила, ограждений, стоек и крепежных элементов. 
Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.
Ограждения должны состоять из боковины и четырех хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Стойки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевой канавкой для точной установки каркаса настила. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами.

	Крыша

	Крыша открытого типа должна быть изготовлена из фанерных панелей в виде прямоугольных зубцов и пластиковых хомутов. Панель должна быть изготовлена из фанеры ФОФ толщиной 15 мм габаритами 200х765 мм.

	Переход канатный в сочетании с Переходом прямым

	Переход подвесной должен состоять из:
- прямой переход – 1 шт.;
- сетка канатная – 2 шт.;
- настил -  5 шт. 
Переход канатный представляет собой сетки канатные, соединенные между собой настилами. Сетка канатная представляет собой конструкцию из 3-х горизонтальных и 4-х вертикальных армированных канатов диаметром не менее 16 мм. Сетка имеет габаритные размеры не менее 690х1800 мм. Настил должен быть изготовлен из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм габаритами не менее 276х760 мм.
Под канатным переходом для обеспечения безопасности должен быть расположен прямой переход. Переход состоит из каркаса, настила и четырех обойм. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.  Настил должен представлять собой прямоугольник размерами 900*1800 мм с вырезами по углам в форме секторов круга с радиусом r=55 мм.  Каркас должен иметь форму прямоугольника, габаритные размеры 1800*900мм. Должен состоять из двух поперечных балок длиной 700 мм; двух продольных балок длиной 1600 мм. Все балки должны быть изготовлены из профильной металлической трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм. Каждая пара продольной и поперечной балок должна быть соединена диагональной вставкой, которая приваривается к балкам по углам на расстоянии не менее 15 мм от конца каждой балки по периметру прилегания. Вставки должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 4 мм. В середине каждой вставки должно быть отверстие диаметром не менее 40 мм. В это отверстие вставляется параллельно уровню земли и приваривается по периметру прилегания труба длиной не более 45 мм размерами не более 38*2 мм, в которую вставляется и закрепляется в трубе посредством резьбового соединения полуотвод, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит фиксация перехода к стойке. Обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке. В целях увеличения жесткости каркаса посередине каркаса перехода приваривается одна поперечная балка длиной 1750 мм, изготовленная из профильной металлической трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм.

	Лаз змейка

	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка – 1 шт.;
- скоба 1 – 5 шт.;
- скоба 2 – 1 шт.;
- хомут – 2 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1026*430*1975 мм.
Центральная стойка лаза длиной не менее 2397 мм, не более 2402 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. В верхней части стойки должен быть вырез радиусом не менее 17 мм и приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине. Скоба 2 представляет собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 1336 мм, длина центральной части скобы должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 290 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм.  Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 820 мм, длина центральной части скобы 1 должна составлять не менее 327 мм, длина боковых частей не менее 306 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм. На торцах скоб 1 должны быть вырез радиусом не менее 17 мм. Скобы 1 приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, расстояние между осью скобы 2 и осью верхней скобы 1 не должно превышать 300 мм.

	Лаз выгнутый с канатом (канат – отдельная конструкция) (h=950 мм)

	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- боковина левая – 1 шт.;
- боковина правая – 1 шт.;
- ступень – 13 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 900*750*915м (в установленном виде, без каната).
Ступени размерами не менее 99*750 мм, не более 102*750 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. Ступени должны закрепляться на опорах боковин посредством не менее двух болтовых соединений каждая. Расстояние между осями боковин в готовом лазе должно быть не более 530 мм. Опоры боковин должны быть изготовлены из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм длиной 1415 мм. Готовый каркас боковины должен представлять собой сектор круга с радиусом r=740 мм с вертикальным прямым отрезком не более 125 мм и горизонтальным прямым отрезком не более 100 мм. К верхней части каркаса боковины должна быть приварена по периметру прилегания металлическая планка, посредством которой лаз выгнутый должен крепиться к каркасу площадки болтовыми соединениями.

	Лаз круговой наклонный

	Лаз должен состоять из следующих элементов:
-  поручень лаза – 2 шт.; 
- поручень – 6 шт.;
- угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.;
- скоба лаза – 6 шт.;
- хомут – 2 шт.
Поручень лаза состоять из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм (наружный диаметр 48 мм) длиной не менее 1700 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 926 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 173 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300 мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания, крайний поручень -  на расстоянии не более 64 мм от торца поручня лаза; расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм.
Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 1182 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 428 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. 
Для присоединения к каркасу площадки в оба поручня лаза с одного конца устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений нижние части двух дуг, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов нижние части этих дуг на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Дуги должны быть изогнуты под углом 55 градусов. Верхние части дуг должны быть присоединены к хомутам посредством резьбовых соединений для установки к каркасу площадки.
Для присоединения к грунтозацепам в нижние торцы обоих поручней лаза устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений угольники лаза, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов верхние части угольников на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Нижние части угольников устанавливаются в грунтозацепы и закрепляются посредством резьбовых соединений.

	Лаз круговой вертикальный

	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- труба гнутая – 2 шт.; 
- поручень – 2 шт.;
- скоба лаза – 8 шт.,
Поручни и скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм. Поручни должны быть изготовлены из отрезка трубы длиной не менее 925 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка поручней должны быть длиной не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух горизонтальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. Скобы лаза должны быть изготовлены из отрезка трубы длиной не менее 1165 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка скоб должны быть не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для последующей установки в торцы поручней и закрепления посредством резьбовых соединений. Оба торца поручней лаза должны быть приварены к стойке лаза. Скобы должны соединять между собой стойки лаза следующим образом: один из торцов скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом поручня одной из стоек, второй торец скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом аналогично расположенного поручня второй стойки. Следующая скоба должна соединять посредством резьбовых соединений свободные торцы поручней лазов.
Стойка лаза должна состоять из верхней и нижней части. Верхняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1041 мм в виде буквы «Г», верхний горизонтальный участок должен быть длиной не менее 314,5 мм, вертикальный участок не менее 832,5 мм. На расстоянии не более 70 мм от нижнего торца верхней стойки лаза металлическая труба должна быть обжата для последующего соединения с нижними стойками лаза. К каждой стойке лаза верхней части должны быть присоединены по одному поручню. Соединять верхние части стоек лаза должны две скобы. Нижняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1680 мм. К каждой стойке лаза нижней части лаза кругового вертикального должны быть приварены по три поручня. Стойки лаза нижней части должны быть соединены между собой шестью скобами. Нижний поручень должен быть расположен на расстоянии не более 100 мм от нижнего торца стойки лаза. 
Для крепления к стойкам комплекса используется гнутая металлическая труба с закрепленными к ней хомутами. Труба гнутая должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 381 мм и согнута под углом 150 градусов.

	Лаз-лестница

	Лаз - лестница должен состоять из каркаса и четырех хомутов. Устанавливается между стойками площадки игрового комплекса и закрепляется с помощью хомутов и резьбовых соединений.
Каркас должен состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 1633 мм и стальных поперечин, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. 
Поперечины длиной 747±1 мм, должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм; с обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомута.
Стойки должны быть соединены между собой перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Оба конца перекладин должны быть приварены по периметру прилегания между стоек на расстоянии не более 300 мм между осями перекладин. Первая перекладина должна быть приварена на расстоянии не более 300 мм от оси поперечины.
Верхняя часть лаза играет роль ограждения для безопасного попадания на лазы и переходы со стороны площадки, нижняя часть играет роль лестницы для удобства попадания ребенка на площадку или лазы с нулевого уровня.

	Площадка 900 мм

	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее четырех болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	Стойки

	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы или аналогичного материала по своим свойствам и техническим характеристикам, не уступающим металлу, а также обеспечивающим бетонирование стоек в грунт без дополнительных соединений.  Диаметр труб (стоек) не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются площадки и все встраиваемое оборудование комплекса. На пяти стойках из 48-ми должны быть установлены болты с обращенной вверх резьбовой частью для закрепления флагов.

	Скалолаз

	Скалолаз должен состоять из металлических поперечин, фанерной панели и четырнадцати зацепов. Поперечина должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм длиной не менее 747 мм. На поперечины должна крепиться панель размерами не менее 700*2405 мм, изготовленная из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. На расстоянии не более 330 мм от верхнего торца панели по центру должен быть расположен центр круглого лаза диаметром не менее 450 мм.  К панели посредством резьбовых соединений должны крепиться не менее четырнадцати зацепов, изготовленных их полиэтилена ПНД.

	Ограждение защитное 900

	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины и 2-х пластиковых хомутов.
Боковина должна представлять собой панель габаритами 765х815 мм из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм, окрашенную влагостойкими краской и лаком. В смещенном от центра боковины месте должно быть выполнено отверстие диаметром не менее 80 мм. 
Нижняя часть ограждения присоединяется к площадке комплекса с помощью резьбового соединения.

	Ограждение защитное 900 мм с овалом

	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из панели и 2-х пластиковых хомутов.
Боковина должна представлять собой панель габаритами 700х815 мм из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм, окрашенную влагостойкими краской и лаком. В центре боковины должно быть выполнено вертикальное овальное отверстие размерами не менее 80*300мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 40 мм. 
Нижняя часть ограждения присоединяется к площадке комплекса с помощью резьбового соединения.

	Ограждение лаза (перекладина со стойками)

	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза-змейки и представляет собой поперечину не менее 747 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Две стойки длиной не менее 757 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм толщиной не менее 2,8 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10 мм.

	Ограждение перекладина 900 мм

	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны канатного лаза и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.

	Ограждение с канатом 900 мм

	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза выгнутого и представляет собой поперечину длиной не менее 747 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. К поперечине посередине прикрепляется скоба, изготовленная из металлического прута диаметром не менее 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной не менее 2200 мм.

	Ограждение горки (950)

	Должно представлять собой две панели из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панели должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	Ограждение горки (1250, 1550)

	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. 
Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панель должна иметь габаритные размеры 765*286 мм.
Верхняя часть панели должна быть скруглена радиусом 750 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	Ограждение волна

	Ограждение должно состоять из фанерной панели и 4-х пластиковых хомутов. Панель размерами не менее 765*565 мм должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Один из торцев панели должен быть волнообразным.

	Ограждение борт

	Ограждение (фанерная панель, стилизованная под нос корабля) с габаритными размерами не менее 765*1265 мм должно быть изготовлено из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. В верхней части фанерной панели должны быть обработаны три «иллюминатора» (три продолговатых отверстия).
[bookmark: _GoBack]Нижняя часть ограждения присоединяется к площадке комплекса с помощью резьбового соединения.
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