	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
[image: ]
	Игровой комплекс представляет собой конструкцию из трех шаров с панелями, соединенных с переходами и горками, а также включает отдельно стоящие переходы. 
Для обеспечения максимальной безопасности детей предусмотрены ограждения, которые удобно обхватываются рукой, предоставляя надежную поддержку и защиту от падений. Эти ограждения предотвращают застревание элементов одежды и минимизируют риск получения травм.
Все боковые элементы, включая шары, надежно закреплены на грунтозацепах. Торцы труб закрыты прочными пластиковыми заглушками, а все крепежные элементы изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии. Это гарантирует долговечность и безопасность комплекса даже при длительном использовании на открытом воздухе.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм 
	17475

	
	
	Ширина, мм
	11973

	
	
	Высота, мм
	2655

	
	
	Комплектация

	
	
	Элемент игровой «шар с панелью», шт.
	3

	
	
	Горка 1, шт.
	1

	
	
	Переход 6, шт.
	2

	
	
	Переход 9, шт.
	1

	
	
	Переход 4, шт.
	1

	
	
	Лаз 3, шт.
	1

	
	
	Доска, шт.
	1

	
	
	Горка, шт.
	1

	
	
	Характеристики

	
	
	Возрастная группа, лет.
	7-14

	
	
	
Изделие должно устанавливаться методом бетонирования грунтозацепов и быть антивандальным. Антивандальность обеспечивается прочностью конструкции и использованием устойчивых к повреждениям (износу) материалов. Сферы, используемые в лазах и переходах, представляют собой крепежный элемент шарообразной формы, наружная оболочка которых выполнена из антивандального материала (ПНД ГОСТ 16338-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»). Благодаря своей конструкции, формы шара, они предотвращают застревание элементов одежды и получение травм. Демонтаж этих элементов без специального инструмента невозможен. 
Крепление всех элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений с применением фиксатора резьбы, исключающих возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки, изготовленные из ПВД ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия»
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью, что предотвращает коррозию металла.
Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Качество поставляемой продукции соответствует требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе должно соответствовать требованиям: ГОСТ 34614.1 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34614.3 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок.  Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»; 
Соответствует требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.

	
	
	Элемент игровой «шар с панелью»

	
	
	Представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими кронштейнами. Шар должен состоять из следующих элементов:
· шар – 1 шт.;
· грунтозацеп – 3 шт.;
· панель – 1 шт.;
· грунтозацеп панели – 1 шт.
Габариты шара должны быть 1812х1346х1867 мм.
Шестигранная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ, толщина фанеры 18 мм. Габариты панели 909х788 мм.  
Квадратная панель размерами 455х455 мм изготовленна из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. В панелях имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Уголок изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм и габаритом 300х80х80 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для придания жесткости конструкции к шару монтируются грунтозацепы, состоящие из 2-х отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 703 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шаре. 
Один шар крепится на три грунтозацепа. 
Панель выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Габариты панели 1269х874 мм. 
Грунтозацепы, монтируемые к панели, представляют собой сварную конструкцию из двух согнутых стальных листов с габаритами 99х65х700 мм и толщиной 2,5 мм.

	
	
	Горка 1

	
	
	Горка 1 состоит из следующих элементов:
· горка 950 – 1шт.;
· грунтозацепы – 4шт.;
· лазы канатные – 2шт.;
· панели – 3шт.;
· площадки – 2шт.;
· стойки – 4шт.;
· сферы – 4шт.
Габариты горки1 должны быть 3024х2731х2581 мм.
Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
[bookmark: _GoBack]Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.
Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.
На концах каната через обжимаемую алюминиевую втулку присоединяться цепи, которые бетонируются аналогично опорам и грунтозацепам, согласно паспорту проекта.
Панели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ с габаритами 1000х1000 мм, 2200х1040 мм, и толщиной 18 мм.
Грунтозацепы, монтируемые к панели, представляют собой сварную конструкцию из двух согнутых стальных листов с габаритами 99х65х700 мм и толщиной 2,5 мм.
Площадки должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФОФ с габаритами 1089х550 мм и толщиной 18 мм. 
Стойки и перекладины изготавливаются из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек и перекладины.
Монтаж элемента производится путем бетонирования стоек и грунтозацепов, согласно паспорту комплекса.

	
	
	Переход 6

	
	
	Прыжковое устройство должно состоять из следующих элементов: 
· пружина в сборе – 3 шт.
· грунтозацеп – 6 шт.
· лист – 1 шт.
Габариты перехода должны быть 923х800х1022 мм.
Пружины представляют собой прутки диаметром 15 мм, которые работают на усилие сжатия. Они закреплены на платформы при помощи такелажных скоб.
Лист представляет собой шестигранную панель размером 923х800 мм, изготовленной из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм.
Грунтозацепы представляют собой стальной согнутый лист с габаритами 604х70х72 и толщиной стенки 2 мм.
Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов, согласно паспорту комплекса.


	
	
	Переход 9

	
	
	Переход 9 должен состоять из следующих элементов:
· сферы – 2шт.;
· стойки – 4шт.;
· балка – 1шт.;
· лаз игровой – 3шт.;
· узел подшипниковый со страхующим элементом – 3шт.;
· цепи – 9шт.
Габариты перехода должны быть 2527х1734х2755 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек и балки.
Стойки и балка состоят из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Лаз игровой представляет собой деталь, которая должна изготавливаться из линейного полиэтилена низкой плотности LLDPE. Габариты лаза должны быть Ø1122х136 мм.
Узел подшипниковый со страхующим элементом представляет собой сборную конструкцию, служит для установки игровых лазов.
Шесть цепей имеют длину 1300 мм, количество звеньев 70. Три цепи имеют длину 490 мм, количество звеньев 26. 
Монтаж производится путем бетонирования опор, согласно паспорту проекта.

	
	
	Переход 4

	
	
	Переход 4 должен состоять из следующих элементов:
· сферы – 7шт.;
· стойки – 5шт.;
· перекладина – 1шт.;
· рукоход – 1шт.;
· лаз канатный – 1шт.
Габариты перехода должны быть 2299х1187х2652 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек, перекладины и рукохода.
Стойки и перекладина состоят из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Рукоход представляет собой сварную конструкцию из рамы, выполненной из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, и четырех перекладин, выполненных из трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм. 
Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.
На концах каната через обжимаемую алюминиевую втулку присоединяться цепи, которые бетонируются согласно паспорту проекта.
Монтаж производится путем бетонирования опор, согласно паспорту проекта.

	
	
	Лаз 3

	
	
	Лаз 3 представляет собой конструкцию из лестницы, двух сфер и трубы.
Габариты лаза должны быть 1106х940х1567 мм.
Лестница должна состоять из сварной конструкции двух труб диаметром 57 мм и трубы 42 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой лестницы и трубы диаметром 57 мм.
Монтаж производится путем бетонирования лестницы, согласно паспорту проекта.


	
	
	Доска

	
	
	Доска должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм и габаритами 600х480 мм. Устанавливается при помощи хомутов.
Хомут представляет собой пластиковое изделие, состоящее из двух половинок и соединительных элементов.

	
	
	Горка

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
· горка 1550 – 1шт.;
· площадка – 1шт.;
· лаз канатный – 1шт.;
· стойки – 4шт.;
· перекладины – 2шт.
· сферы – 6шт.;
· боковины – 2шт.;
· панель – 1шт.
Габариты горки должны быть 3914х1016х2655 мм.
Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм
Площадка должна изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 840х617 мм.
Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.
Стойки и перекладины изготавливаются из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек и перекладин.
Боковины должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 1450х630 мм.
Панель должна быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 1058х751 мм. 
Монтаж элемента производится путем бетонирования стоек и грунтозацепов, согласно паспорту комплекса.
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