	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Беседка
Примерный эскиз
[image: ]
	

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	2123

	
	
	Ширина, ±20 мм
	2000

	
	
	Высота, ±20 мм
	2430

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт. 
	6

	
	
	Крыша, шт.
	1

	
	
	Ограждение, шт.
	4

	
	
	Стол со скамьями, шт.
	1

	
	
	Обойма, шт
	12

	
	
	Беседка

	
	
	Беседка со скамьями предназначена для размещения на территории парков, детских садов, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга.  Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 
Изделия соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ.  Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Беседка должна представлять собой сборно-разборную прямоугольную конструкцию с двумя входами, с ограждениями, столом и двумя сидениями, расположенными по двум сторонам беседки. Сидения должны быть покрыты влагостойкой фанерой ФСФ толщиной не менее 15 мм. Входы должны быть расположены с двух противоположных сторон беседки. Двускатная крыша беседки должна быть разборной и иметь наличники, изготовленные из фанеры толщиной не менее 15 мм.
Сборка производится посредством резьбовых соединений.
Монтаж беседки должен производиться путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм длиной не менее 2350 мм. 
Стойка должна быть изготовлена с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадки и ограждения.

	
	
	Крыша

	
	
	Крыша беседки разборная. Крыша представляет собой двухскатную конструкцию, скаты выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм, а декоративные облицовочные элементы из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм - шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), окрашенной высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию. Каждый скат крыши должен состоять из двух частей размерами 1000*1220 мм. Размеры крыши должны быть 2125*2000*665 (+-20мм). Части крыши должны соединяться между собой при помощи кронштейнов 35*35 и резьбовых соединений. Элементы крыши не имеют острых углов, края фанерных элементов крыши закруглены по всему периметру радиусом не менее 3 мм.

	
	
	Ограждение

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из:
- боковины,
- четырех отводов.
Боковина изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. и должна иметь размеры 700*830 мм. В центре боковины на расстоянии 310 мм от верхней части боковины должно быть выполнено вертикальное продолговатое отверстие размерами не менее 80*300мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 40 мм. Отводы, изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.

	
	
	Стол со скамьями
Состоит из скамьи, стола, стоек и кронштейна

	
	
	Скамья

	
	
	Доска скамьи представляет собой лист фанеры влагостойкой ФОФ с шероховатым покрытием, толщина фанеры 18 мм.
Фанера габаритами 1494х350 мм.
К фанере прикреплен кронштейн из листа толщиной 3 мм, который выполнен в составном виде из гнутых п-образных швеллеров.

	
	
	Стол

	
	
	Доска стола представляет собой лист фанеры влагостойкой ФОФ с шероховатым покрытием, толщина фанеры 18 мм.
Фанера габаритами 1494х744 мм.
К фанере прикреплен кронштейн из листа толщиной 3 мм, который выполнен в составном виде из гнутых п-образных швеллеров.

	
	
	Стойка 1

	
	
	Стойка 1 выполнена из листа металлического толщиной не менее 3 мм, который согнут в виде П-образного профиля. Габариты после гибки не менее 757х70х158 мм.

	
	
	Стойка 2

	
	
	Стойка 2 выполнена из листа металлического толщиной не менее 3 мм, который согнут в виде П-образного профиля. Габариты после гибки не менее 518х70х158 мм.

	
	
	Кронштейн

	
	
	Кронштейн выполнен из листа металлического толщиной не менее 3 мм, который согнут в виде П-образного профиля. Габариты после гибки не менее 376х134х158 мм.

	
	
	Обойма

	
	
	Обойма в сборе представляет собой изделие, состоящее из двух одинаковых полуобойм. Полуобойма выполнена в виде следующей конструкции: металлическая пластина в форме полускобы размерами не менее 110х50х44 мм, с радиусом закругления по внутренней стенке не менее 92 мм и приваренными гайками м8. Полускоба выполнена из листа толщиной не менее 1,5 мм, на радиусной части выполнены отверстия. Полускоба металлическая располагается внутри пластиковой обливки и в сборе ее габариты не менее 114х56х55 мм и вместе они являются полуобоймой. Полуобойма имеет по центру радиусной части отверстие диаметром не менее 10 мм, которое находится в углублении диаметром не менее 26 мм. Глубина глухого отверстия диаметром 26 мм равна 10 мм. Полуобойма имеет закругление по наружному контуру детали радиусом не менее 45 мм. Полуобойма выполнена таким образом, что гайки, приваренные на полускобе защищены от попадания пластика. Внутренний радиус полуобоймы не менее 38,5 мм. Две полуобоймы в сборе являются обоймой и имеют габариты не менее 122х120х56 мм. Обойма в сборе укомплектована двумя штифтами пластиковыми размерами не менее 14х10х9,5 мм и двумя заглушками пластиковыми размерами не менее 26х26х15 мм. Штифт необходим для фиксации обоймы в сборе на канавке трубы стальной диаметром не менее 76 мм. 
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