	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
Примерный эскиз
[image: R 101]
	Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	5275

	
	
	Ширина, ±20 мм
	4075

	
	
	Высота, ±20 мм
	4124

	
	
	Комплектация

	
	
	Крыша, шт.
	1

	
	
	Площадка 900, шт.
	3

	
	
	Лестница входная 1250, шт.
	1

	
	
	Горка 1550, шт.
	1

	
	
	Переход прямой, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	10

	
	
	Лаз круговой, шт.
	1

	
	
	Лаз - змейка, шт.
	1

	
	
	 Лестница, шт.
	1

	
	
	 Лаз-лестница, шт.
	1

	
	
	Скалолаз, шт.
	1

	
	
	Рукоход прямой, шт.
	1

	
	
	Арка, шт.
	1

	
	
	Ограждение 900 (1), шт.
	2

	
	
	Ограждение 900 (2), шт.
	2

	
	
	Ограждение 900 (3), шт.
	1

	
	
	Ограждение 1800, шт.
	2

	
	
	Ограждение площадок, шт.
	1

	
	
	Обойма, шт.
	39

	
	
	Грунтозацеп, шт.
	2

	
	
	
	

	
	
	Крыша 

	
	
	Крыша должна состоять из четырех ребер двух разновидностей (784х866мм и 777х862мм), изготовленных из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм и четырех скатов двух разновидностей (925х1015мм и 854х864мм), изготовленных из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9мм. Ребра и скаты крыши должны соединяться между собой при помощи угловых кронштейнов и болтовых соединений.
Крыша должна быть двуцветной. Габариты крыши не менее 1570*1570*910 мм.

	
	
	Площадка 900 мм

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Толщина фанеры не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм

	
	
	Лестница входная 1250 мм

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 5 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 900*954*2010 мм (+-20мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должно быть расположено не менее трех декоративных овальных отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 675*1989 мм. Ступени размерами не более 150*610 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Толщина фанеры не менее 15 мм. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 610 мм, ширина и высота не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Толщина фанеры не менее 18 мм

	
	
		Горка 1550 мм

	[bookmark: _GoBack]
	
	Горка предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет.  
Горка должна состоять из следующих элементов:
- связь – 11 шт.;
- скат – 1 шт.;
- плинтус – 2 шт.;
- борт – 2 шт.;
- опора – 2 шт.
  Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 495*3090 мм. В нижней части ската стальной лист должен быть подвернут с радиусом закругления не более 60 мм на глубину не менее 85 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной не менее 2245 мм и торможения длиной не менее 430 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм. Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов. Скат горки должен поддерживаться опорами, изготовленными из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Дополнительно скат горки должен быть укреплен плинтусами, которые должны присоединяться к борту горки болтовыми соединениями. Плинтуса длиной не менее 2755 мм и высотой не менее 60 мм должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. В секторе участка скольжения горки для создания дополнительной жесткости конструкции к бортам горки должны быть укреплены связи, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде скобы. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм длиной 2965 мм и высотой не менее 225 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм. Габаритные размеры горки должны быть не менее 530*2515*1645 мм.

	
	
	Переход прямой

	
	
	Переход состоит из каркаса, настила и четырех обойм. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Толщина фанеры не менее 15 мм.  Настил должен представлять собой прямоугольник размерами 900*1800 мм с вырезами по углам в форме сегментов.  Каркас должен иметь форму прямоугольника, габаритные размеры 1800*900мм. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее десяти болтовых соединений.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900

	
	
	Лаз круговой

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
-  поручень лаза – 2 шт.; 
 - угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.
- скоба лаза – 6 шт.
Поручень лаза состоять из трубы длиной не менее 1700 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм. К трубе должны быть приварены шесть поручней, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 26*2,8 мм длиной 926 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 173 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально на высоте не более 64 мм от торца поручней, расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм.
На расстоянии не более 20 мм от торцов поручней должны быть предусмотрены сквозные отверстия, в которые должны устанавливаться нижние скобы лаза.
Скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26*2,8 мм длиной 1182 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 428 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм.
Скобы должны устанавливаться в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. 

	
	
	Лаз - змейка

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка – 1 шт.;
- скоба1 – 5 шт.;
- скоба2 – 1 шт.;
- отвод – 2 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 900*300*1960 мм.
Центральная стойка лаза длиной не менее 1883 мм, не более 1890 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм. Верхняя часть стойки должна быть приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине.
Скоба 2 представляет собой изогнутую трубу длиной не менее 1305 мм, длина центральной части должна составлять не менее 934 мм, длина боковых частей не менее 257 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 75 мм.  На обоих концах боковых частей скобы 2 на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация лаза к стойке комплекса; отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую трубу длиной не менее 880 мм, длина центральной части должна составлять не менее 327 мм, длина боковых частей не менее 330 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм. Оба торца скоб должны быть приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, начиная с расстояния не более 100 мм от её нижнего конца.

	
	
	Лестница

	
	
	Лестница должна состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 2060 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой тремя перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Расстояние от торца стоек до оси нижней перекладины должно быть 900 мм. Расстояние между вертикальными стойками должно быть не более 824 мм.
Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	
	
	Лаз-лестница

	
	
	Лаз - лестница должен представлять собой прямоугольную металлическую конструкцию, состоящую из двух частей, которые должна соединять горизонтальная балка длиной не менее 700 мм, изготовленная из профильной металлической трубы размером не менее 50*25*2 мм. Верхняя часть должна состоять из верхней горизонтальной поперечины и двух вертикальных балок. Вертикальные балки длиной не менее 710 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм, торцы балок должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии 25 мм от конца балки. Верхние части балок должны быть приварены по периметру прилегания к горизонтальной поперечине. Расстояние между осями вертикальных балок должно быть не более 630 мм. Нижние части балок должны быть приварены к горизонтальной балке.  Нижняя часть лаза-лестницы должна состоять из нижней горизонтальной поперечины, двух вертикальных балок и двух ступеней. Верхняя и нижняя горизонтальные поперечины лаза-лестницы длиной не менее 780 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм. Вертикальные балки длиной не менее 860 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм, торцы балок должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии 25 мм от конца балки. Верхние торцы балок должны быть приварены по периметру прилегания к горизонтальной балке. Нижние части балок должны быть приварены к горизонтальной поперечине.   Расстояние между осями вертикальных балок должно быть не более 630 мм. Ступени длиной не менее 595 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8мм. Оба торца ступеней должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между балками на расстоянии не более 300 мм между осями ступеней

	
	
	Скалолаз

	
	
	Скалолаз должен состоять из:
- рамы – 1 шт.;
- отвод – 4 шт.;
- зацеп – 8 шт.;
- щит скалолаза – 1 шт.
 Рама скалолаза должна представлять собой вертикальный прямоугольник с двумя поперечными вставками. Габаритные размеры рамы должны быть не более 780*1850 мм.
Вертикальные стойки рамы должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром 33,5мм. В вертикальных стойках должны быть просверлены сквозные отверстия для крепления щита скалолаза посредством болтовых соединений.
Верхняя поперечина рамы длиной 780+-1мм, должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация скалолаза к стойке комплекса.  Отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. Поперечина такой же конструкции должна быть приварена в нижней части рамы.
К вертикальным стойкам рамы должен быть закреплен прямоугольный щит скалолаза коричневого цвета размерами не более 700*1175 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Толщина фанеры не менее 18 мм. Острые углы щита должны быть закруглены, радиус закругления не менее r=25 мм. По площади щита должны быть закреплены разноцветные пластиковые зацепы

	
	
	Рукоход прямой

	
	
	Рукоход должен состоять из каркаса и двух отводов.
Каркас рукохода должен состоять из:
- балка – 2 шт.;
- скоба – 2 шт.;
- поперечина -  3 шт.
Боковые балки должны быть длиной не более 1167 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм. Торцы балок должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум скобам.
Поперечины длиной не более 597 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26*2,8 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 300 мм между осями поперечин.
Скобы должны представлять собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу размерами не менее 33,5*2,8 мм длиной не менее 1305 мм, расстояние между осями боковых частей должно составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 75 мм, угол гиба - 90 градусов.
На обоих концах боковых частей скобы на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения отвода. 
Габаритные размеры рукохода 934*1680 мм. Присоединяется к стойкам при помощи отводов и болтовых соединений

	
	
	Арка

	
	
	Арка устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней.
Арка представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация арки к стойке комплекса.  Отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
Две стойки длиной 1203+-1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. 
Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630+-10 мм.

	
	
	Ограждение 900 (1)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза-змейки и кругового лаза, рукохода прямого и представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.  Отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
Две стойки 753+-1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. 
Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630+-10мм.

	
	
	Ограждение 900 (2)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из:
- боковины
Боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры не менее 680*755 мм. В центре боковины на расстоянии 155 мм от верхней части боковины должно быть выполнено вертикальное овальное отверстие размерами не менее 80*300мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 40 мм.

	
	
	Ограждение 900мм (3)

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных «щечек».
Каркас ограждения должен состоять из поперечины (защитного ограничителя) длиной не менее 780 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.  отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. 
В нижней части поперечины должны быть приварены по периметру прилегания две планки длиной не менее 55 мм для последующего крепления «щечек» ограждения.
Ограждение (защитные «щечки») должно быть изготовлено из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Между поперечиной и каркасом площадки посредством резьбовых соединений с обеих сторон площадки должны быть установлены вставки, к которым посредством угловых кронштейнов крепятся ограждения. Нижний край ограждения должен быть выполнен скошенным в соответствии с углом наклона горки и должен крепиться к бортовой конструкции горки.
Габаритные размеры фанерного ограждения должны быть не менее 335*948 мм.

	
	
	Ограждение 1800

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на переходе и должно состоять из боковины, и двух отводов.
Каркас ограждения должен состоять из:
- боковины изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры 1600*624 мм. В боковине должны быть выполнены три вертикальные продолговатые отверстия размерами 60*380мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 30мм. Ограждение устанавливается для безопасного передвижения по игровому комплексу по обеим сторонам прямого перехода. Также, в верхней части должны быть по два отверстия диаметром 10, для последующего крепления боковины к стойкам через резьбовое соединение. Ещё в нижней части боковины 4 отв. диаметром 10 для последующего соединения резьбовым способом непосредственно к переходу прямому.

	
	
	Ограждение площадки

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней и должно состоять из пластины, изготовленной из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Пластина должна иметь размеры не менее 710*295 мм.
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