	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
Romana 101.12.00
	Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	5629

	
	
	Ширина, ±20 мм
	5245

	
	
	Высота, ±20 мм
	3523

	
	
	Комплектация

	
	
	Крыша 1, шт.
	3

	
	
	Крыша 2, шт.
	1

	
	
	Площадка 900, шт.
	4

	
	
	Лестница входная 950, шт.
	1

	
	
	Горка 950 мм, шт.
	2

	
	
	Переход прямой, шт.
	1

	
	
	Рукоход, шт.
	1

	
	
	Воздушные шаги, шт.
	1

	
	
	Лаз выгнутый, шт.
	1

	
	
	Лаз-лестница, шт.
	4

	
	
	Лаз цепной, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	16

	
	
	Ограждение 900 (1), шт.
	4

	
	
	Ограждение 900 (2), шт.
	1

	
	
	Ограждение 900 (3), шт.
	2

	
	
	Ограждение 1800, шт.
	2

	
	
	Грунтозацеп, шт.
	4

	
	
	Площадка 900 мм

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	
	Лестница входная 950

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 4 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 1024*785*2010 мм (±20 мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должно быть расположено не менее одного декоративного овального отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 750*1640 мм. Ступени размерами не более 170*500 мм должны быть изготовлены из полиэтилена НД. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 502 мм, ширина не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Переход прямой

	
	
	Переход состоит из каркаса, настила и четырех обойм. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.  Настил должен представлять собой прямоугольник размерами 900*1800 мм с вырезами по углам в форме сегментов. Каркас должен иметь форму прямоугольника, габаритные размеры 1800*900 мм. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее десяти болтовых соединений.

	
	
	Горка 950 мм

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Рукоход прямой

	
	
	Рукоход должен состоять из каркаса и двух отводов.
Каркас рукохода должен состоять из:
- балка – 2 шт.;
- скоба – 2 шт.;
- поперечина – 3 шт.;
- хомут – 4 шт.
Боковые балки должны быть длиной не более 1082 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Торцы должны иметь вырезы радиусом не более 17 мм с обоих сторон и приварены по периметру прилегания к двум скобам.
Поперечины длиной не более 597 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 275 мм между осями поперечин.
Скобы должны представлять собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу размерами не менее 25*2,8 мм длиной не менее 1336 мм, длина центральной части должна составлять не менее 934 мм, длина боковых частей не менее 290 мм, расстояние между осями боковых частей должно составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм, угол гиба - 90 градусов.
На обоих концах боковых частей скобы на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 11 мм для последующей установки посредством резьбового соединения хомутов. 
Габаритные размеры рукохода 1026*1926 мм. Присоединяется к стойкам при помощи хомутов.

	
	
	Лаз выгнутый

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- боковина левая – 1 шт.;
- боковина правая – 1 шт.;
- ступень – 13 шт.;
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 900*750*917 мм.
Ступени размерами не более 100*750 мм, не более 102*750 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. Ступени должны закрепляться на опорах боковин посредством не менее двух болтовых соединений каждая. Расстояние между осями боковин в готовом лазе должно быть не более 530 мм. 
Опоры боковин должны быть изготовлены из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*2 мм длиной 1415 мм. Готовый каркас боковины должен представлять собой сектор круга с радиусом r=739 мм с вертикальным прямым отрезком не более 123 мм и горизонтальным прямым отрезком не более 100 мм.
К верхней части каркаса боковины должна быть приварена по периметру прилегания металлическая планка, посредством которой лаз, выгнутый должен крепиться к каркасу площадки болтовыми соединениями. Нижние части боковин должны устанавливаться в грунтозацепы и закрепляться посредством резьбовых соединений.

	
	
	Лаз-лестница

	
	
	Лаз - лестница должен состоять из каркаса и четырех хомутов. 
Каркас должен состоять из стальных вертикальных стоек длиной не менее 708 мм и длиной не менее 858 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Оба конца стоек на расстоянии 25 мм от торцов должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания к поперечинам. 
Поперечины длиной 747±1 мм, должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм; с обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода.
Стойки должны быть соединены между собой тремя перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм толщиной не менее 2,8 мм. Оба конца перекладин на расстоянии 25 мм от торцов должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек на расстоянии не более 300 мм между осями перекладин. Первая перекладина должна быть приварена на расстоянии не более 300 мм от оси поперечины.
Верхняя часть лаза играет роль ограждения для безопасного попадания на рукоход со стороны площадки, нижняя часть играет роль лестницы для удобства попадания ребенка на рукоход с нулевого уровня.

	
	
	Лаз цепной

	
	
	Лаз цепной должен состоять из:
- перекладина большая – 2 шт.;
- перекладина малая – 14 шт.;
- отвод – 4 шт.;
- цепь – 4 шт,
- скоба – 8 шт.
Габаритные размеры лаза цепного должны быть не более 1742*1840 мм.
Перекладины большие должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 1680 мм диаметром не менее 42,3 мм с толщиной трубы не менее 2,8 мм. Оба торца перекладин должны быть обжаты до диаметра не более 33,5 мм для установки обойм.
В каждой перекладине должны быть предусмотрены отверстия для закрепления четырех скоб, к которым должны крепиться цепи длиной не более 1725 мм.  Скобы должны представлять собой крюки, изготовленные из металлического прута диаметром не менее 8 мм, не более 9 мм. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории А1, изготовленная методом контактной электросварки. Толщина звена не менее 6 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин.
Четыре цепи должны быть закреплены между двумя перекладинами большими на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Между первой и второй цепями, а также между третьей и четвертой цепями должны быть закреплены пять малых перекладин с расстоянием не более 296 мм между осями соседних перекладин. Между второй и третьей цепями должны быть закреплены четыре малых перекладин. Расстояние между осями первой малой перекладины и большой перекладины в этом ряду должно быть не более 441 мм, не более 443 мм. Перекладины малые должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм.

	
	
	Воздушные шаги

	
	
	Лаз должен иметь размеры 184*900*1950 мм (без учета высоты грунтозацепов). Должен состоять из:
- рамы, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм; должна состоять из двух горизонтальных поперечных балок длиной 1757±2 мм и двух горизонтальных продольный балок длиной 754±2 мм; расстояние между продольными балками должно быть не менее 520 мм, расстояние между осями поперечных балок должно быть 1800 мм;
- четырех вертикальных подвесов, состоящих из стойки, имеющей длину 1900±2 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм, и металлической, горизонтально приваренной на высоте не менее 600 мм от начала стойки, квадратной пластины, имеющей размеры 120*120 мм толщиной не менее 4 мм;
- двух вертикальных связей, состоящих из стойки, имеющей длину 1950±2 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм, и металлической, горизонтально приваренной на высоте не менее 345 мм от начала стойки, квадратной пластины, имеющей размеры 120*120 мм толщиной не менее 4 мм;
- двух вертикальных подвесов, состоящих из стойки, имеющей длину 1900 ±2 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм, и металлической, горизонтально приваренной на высоте не менее 300 мм от начала стойки, квадратной пластины, имеющей размеры 120*120 мм толщиной не менее 4 мм;
- двух параллельных зеркально изготовленных  грунтозацепов, состоящих из горизонтальной балки, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм, должна иметь длину 1460±2 мм;  к балке крепятся две вертикальные стойки  длиной 335±1 мм, изготовленные из  изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм, одна стойка крепится к балке на расстоянии 440±2 мм от одного конца, вторая стойка на расстоянии 260±2 мм от другого конца; к концам стоек крепятся две горизонтальные поперечины длиной 150 мм, изготовленные из металлической профильной трубы размерами не менее 40*25*2 мм;
- восьми дисков, изготовленных из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм диаметром 320±1 мм, которые крепятся к квадратным пластинам, расположенным на вертикальных подвесах и связях.
Подвесы и связи должны крепиться сверху к раме, снизу к грунтозацепу в следующей последовательности:
один подвес на расстоянии 450±1 мм от начала горизонтальной балки рамы, через 360±1 мм от подвеса крепится вертикальная связь, через 360±1 мм от связи крепится вертикальный подвес, через 360±1 мм от подвеса крепится вертикальная связь. К параллельной балке связи и подвесы крепятся в зеркальном отображении.
Рама лаза крепится к стойкам второй и третьей площадок при помощи отводов и болтовых соединений.
Монтаж производится закапыванием грунтозацепов на глубину не менее 400 мм.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации хомутов и обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900.

	
	
	Ограждение 900 (1)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины и двух хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

	
	
	Ограждение 900 (2)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза выгнутого и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.
К поперечине посередине прикрепляется скоба, изготовленная из металлического прута диаметром не менее 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной не менее 2200 мм.

	
	
	Ограждение 900 (3)

	
	
	Должно представлять собой две панели из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панели должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	
	
	Ограждение 1800 мм

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на переходе и должно состоять из боковины и двух хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
[bookmark: _GoBack]Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. 
Ограждение устанавливается для безопасного передвижения по игровому комплексу по обеим сторонам прямого перехода.

	
	
	Крыша 1

	
	
	Крыша представляет собой двускатное сооружение, устанавливаемое на 4 стойки комплекса. Вилки, через которые связываются ребра, располагающиеся между собой под прямым углом, должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 2 мм. Ребра (2 шт.) должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Скаты (2 шт.) должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Скаты и ребра должны быть окрашены атмосферостойкой краской. Фанерные детали собираются между собой с помощью металлических кронштейнов, изготовленных из стального листа толщиной не менее 2,5 мм.

	
	
	Крыша 2

	
	
	Крыша представляет собой четырехскатное сооружение, устанавливаемое на 4 стойки комплекса. Вилки, через которые связываются ребра (4 шт.), располагающиеся между собой под прямым углом, должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 2 мм. Ребра должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Скаты (4 шт.) должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Скаты и ребра должны быть окрашены атмосферостойкой краской. Фанерные детали собираются между собой с помощью металлических кронштейнов, изготовленных из стального листа толщиной не менее 2,5 мм.

	
	
	Ограждение 900 мм (3)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку с лаза-воздушные шаги и прямого рукохода и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Две стойки длиной 757±1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. В верхней части стойки должен быть выполнен вырез радиусом не менее 17 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10 мм.



