ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Веранда 301.85.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Веранда 26,8 м2

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Защита детей от атмосферных осадков и использование в качестве теневого навеса
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Металлические трубы:
- 40х25 с толщиной стенки 2 мм.
- 40х40 с толщиной стенки 2 мм.
- 60х40 с толщиной стенки 2 мм.
- фанера влагостойкая ФСФ 9 мм. с окраской всех поверхностей согласно дизайн-проекта
- фанера влагостойкая ФОФ 18 мм. с окраской поверхностей, полученных в результате механической обработки
- доска 35х140 
- лист толщиной 1,5 мм. с окраской и запеканием порошковой краской
- профнастил С44, оцинкованный, толщиной 0,5 мм.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Панели:
- стенки фасадной в сборе металлоконструкции с облицовкой
- стенок боковых в сборе металлоконструкции с облицовкой
- стенки задней в сборе металлоконструкции с облицовкой
- пола без настила
Столбы
Доски
Элементы примыкания к крыше
Листы профнастила
Настил пола (фанерные листы)
Балки потолочные

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	7470 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	[bookmark: _GoBack]3930 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	3036 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	150 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	До 7 лет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Столб
	
	
	

	
	
	13. 
	Количество столбов
	шт.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Размер столбов
±10
	мм.
	Труба 40х40 мм. 
Длина: 675 мм.
Высота над уровнем площадки 70 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Толщина стенки труб столбов ± 0,2
	мм.
	2 мм.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	16. 
	Материал опорных платиков столбов
	
	Металл толщиной 4 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Покрытие металлических элементов
	
	
Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Метод установки
	
	Бетонирование столбов и грунтозацепов. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Особенности
	
	
Путем замены съёмных столбов имеется возможность установки веранды на бетонную плиту или на металлическую раму. Вариант установки веранды уточняется заказчиком.



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Панели каркаса веранды

	
	
	

	
	
	20. 
	Длина х ширина х толщина, ± 5 мм.
кол, шт.
	
	2440х2200х49 – 2шт.  3660х760х49 – 2 шт. (стенка фасадная)
2440х2200х49 – 3 шт. (стенка задняя)
3660х2200х49 – 2 шт.  3660х760х49 -2 шт. (стенки боковые)

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Материал панелей
	
	Рамка – труба 60х40, 40х40, 40х25 с толщиной стенки 2 мм.
Облицовка панелей – фанера ФСФ толщиной 9 мм. с покраской влагостойкой краской 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Особенности
	
	По предложению Заказчика облицовка панелей может быть выполнена из иного облицовочного материала. Крепление облицовки к рамкам, крепление панелей между собой осуществляется крепежом М8.  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 
	
	
	

	
	
	
Панели пола веранды

	
	
	

	
	
	23. 
	Длина х ширина х толщина, ± 5 мм.
кол, шт.
	
	3660х2440х58 - 3 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Материал панелей
	
	Рамка – труба 60х40, 40х40, 40х25 с толщиной стенки 2 мм.
Настил панелей – фанера ФОФ толщиной 18 мм. с покраской влагостойкой краской торцов настила. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности 
	
	По предложению Заказчика облицовка панелей может быть выполнена из иного облицовочного материала. Крепление настила к рамкам, крепление панелей между собой осуществляется крепежом М8.  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
Балка крыши

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество балок
	шт.
	

10

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Размер балок
±5 мм.
	мм.
	Труба 60х40 мм, длина 3760 мм, толщина стенки – 2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Материал опорных платиков балок 
	мм.
	Металл толщиной 4 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Покрытие металлических элементов 
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Особенности
	
	
	



	
	
	

	
Профнастил крыши


	
	
	31. 
	
Количество листов профнастила

	шт.
	8
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	
	
	

	
	
	32. 
	Размер листов
±5 мм.
	мм.
	Длина - 3950 мм, ширина 1067 мм, высота – 44 мм. Толщина листа – 0,5 мм
Наименование - Профнастил С44 оцинкованный, 0,5 мм. ГОСТ 24045-2016
 


	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
Доски


	
	
	33. 
	Количество досок
	шт.
	35х140 мм, длина 5793 мм. - 7 шт.
35х140 мм, длина 1556 мм. - 7 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Покрытие досок
	
	Акриловая краска, колер согласно дизайн-проекту
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
Элементы примыкания к крыше


	
	
	35. 
	Количество элементов примыкания, шт.
	
	7 шт. в том числе уголки – 4 шт. козырек – 3 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Материал элементов примыкания
	
	Металл толщиной 1, 5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Покрытие элементов примыкания
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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