


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Качели парковые 108.108.20-20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Качели
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*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Качели парковые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт.
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	- Стальной профиль 80х80±2 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм.
- Стальной профиль 40х60±2 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм.
- Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм
- Стальной лист 2±0,2 мм.
- Стальной лист 3±0,2 мм.
- Стальной лист 4±0,2 мм.
- Стальной лист 6±0,2 мм.
- Брус клееный деревянный 30х60±2 мм.
- Пластиковые заглушки
- Стальной крепеж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Перекладина
Подвесы (цепи)
Рамка сиденья
Декоративные деревянные элементы
Настил сиденья
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	2700 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	900 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2530 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Возрастная группа
	лет
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Примечание
	
	Качели предназначены для одновременного катания не более трех человек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойка
	
	
	

	
	
	12. 
	Количество стоек
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Материал
	
	- Стальной профиль 80х80±1 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм.
- Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм
- Стальной лист 4±0,2 мм.
- Стальной лист 6±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Длина стоек
	мм.
	2421±5 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Ширина стоек
	мм
	900±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Толщина стоек
	мм
	290±3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Метод установки
	
	Крепятся к грунозацепам при помощи болтов М12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Особенности
	
	Стойка представляет собой стальную раму, сваренную из профиля 80х80 с толщиной стенки 2 мм. С торцов приварены фланцы для крепления к другим элементам конструкции. 
Фланцы крепления к грунозацепам изготовлены из стального листа толщиной 6 мм. и усилены косынками из стального листа толщиной 4 мм. 
Фланцы крепления к перекладине изготовлены из стального листа толщиной 4 мм. и усилены уголками из стального профиля 80х80 с толщиной стенки 2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Перекладина
	
	
	

	
	
	20. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Материал
	
	- Стальной профиль 80х80±2 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм.
- Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм
- Стальной лист 4±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Длина 
	мм.
	2700
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Ширина
	мм
	900
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Толщина
	мм
	80
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам на болты М12.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Особенности
	
	Перекладина представляет собой стальную раму, сваренную из профиля 80х80 с толщиной стенки 2 мм. Отверстия мест крепления к стойкам и подвесам усилены вваренными трубами Ø18 мм. с толщиной стенки 1,5 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Подвесы (цепи)

	
	
	

	
	
	28. 
	 Количество
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Особенности
	
	Шарнирный подвес со страховочным элементом из нержавеющей стали. Крепится к перекладине качелей при помощи резьбовых соединений. К подвесам крепятся цепи, идущие к сиденьям. Цепь соответствует ГОСТ 34614-2019.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рамка сиденья

	
	
	

	
	
	30. 
	Количество, шт.
	шт.
	2
	[bookmark: _GoBack]Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Материал
	
	- Стальной профиль 40х60±2 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм.
- Пластиковые заглушки
- Стальной лист 3±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Метод установки
	
	Подвешиваются к цепям подвеса на рым-гайки М10 в четырех местах.
К настилу сиденья крепятся на саморезы.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция из профиля и стального листа с торцов труба закрывается пластиковыми заглушками. 
Расположены по краям и образуют каркас сиденья. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Декоративные деревянные элементы

	
	
	

	
	
	35. 
	Количество, шт.
	шт
	30х60х900 – 23 шт.
30х60х736 – 32 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Материал
	
	Деревянный клееный брус 30х60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Согласно дизайн-проекту
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Метод установки
	
	Крепятся на саморезы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Особенности
	
	Брусок клееный (срощенный). Создает благоприятный внешний вид.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Настил сиденья

	
	
	

	
	
	40. 
	Количество, шт.
	шт.
	14 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Материал
	
	Деревянный клееный брус 30х60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Длина
	мм.
	1564±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Согласно дизайн-проекту
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Метод установки
	
	Крепятся на саморезы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Особенности
	
	Совместно с Рамкой сиденья образуют Сиденье качелей.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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