	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
[image: ]
	Игровой комплекс представляет собой конструкцию, состоящую из восьми шаров, три из которых соединены между собой в один из лазов. Между ними расположены переходы, а к сферам присоединены горки и лазы.
Переходы между сферами состоят из различных видов канатных лазов, мостов, рукоходов и стоек. Стыки соединений защищены специальными сферами, предотвращающими вандализм и минимизирующими риск получения травм. Эти сферы также предотвращают застревание элементов одежды, обеспечивая дополнительную безопасность.
Для обеспечения максимальной безопасности детей предусмотрены ограждения, которые удобно обхватываются рукой, предоставляя надежную поддержку и защиту от падений.
Все боковые элементы, включая сферы, надежно закреплены на грунтозацепах. Торцы труб закрыты прочными пластиковыми заглушками, а все крепежные элементы изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии. Это гарантирует долговечность и безопасность комплекса даже при длительном использовании на открытом воздухе.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм 
	18247

	
	
	Ширина, мм
	10704

	
	
	Высота, мм
	2655

	
	
	Комплектация

	
	
	Элемент игровой «шар», шт. 
	1

	
	
	Элемент игровой «шар с панелью», шт. 
	4

	
	
	Лаз с тремя шарами, шт. 
	1

	
	
	Горка, шт.
	1

	
	
	Переход3, шт.
	1

	
	
	Переход5, шт.
	1

	
	
	Переход6, шт.
	1

	
	
	Горка1, шт.
	1

	
	
	Переход4, шт.
	1

	
	
	Лаз, шт.
	2

	
	
	Переход2, шт.
	1

	
	
	Доска, шт.
	2

	
	
	Характеристики

	
	
	Возрастная группа, лет.
	7-14

	
	
	
Изделие должно устанавливаться методом бетонирования грунтозацепов и быть антивандальным. Антивандальность обеспечивается прочностью конструкции и использованием устойчивых к повреждениям (износу) материалов. Сферы, используемые в лазах и переходах, представляют собой крепежный элемент шарообразной формы, наружная оболочка которых выполнена из антивандального материала (ПНД ГОСТ 16338-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»). Благодаря своей конструкции, формы шара, они предотвращают застревание элементов одежды и получение травм. Демонтаж этих элементов без специального инструмента невозможен. 
Крепление всех элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений с применением фиксатора резьбы, исключающих возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки, изготовленные из ПВД ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия»
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью, что предотвращает коррозию металла.
Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Качество поставляемой продукции соответствует требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе должно соответствовать требованиям: ГОСТ 34614.1 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34614.3 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок.  Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»; 
Соответствует требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.


	
	
	Элемент игровой «шар»

	
	
	Представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими кронштейнами. Шар должен состоять из следующих элементов:
· шар – 1 шт.
· грунтозацеп – 3 шт.
Габариты шара должны быть 1393х1346х1867 мм.
Шестигранная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ, толщина фанеры 18 мм. Габариты панели 909х788 мм.  
Квадратная панель размерами 455х455 мм изготовленна из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. В панелях имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Уголок изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм и габаритом 300х80х80 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для придания жесткости конструкции к шару монтируются грунтозацепы, состоящие из 2-х отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 703 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шаре. 
Один шар крепится на три грунтозацепа.

	
	
	Элемент игровой «шар с панелью»

	
	
	Представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими кронштейнами. Шар должен состоять из следующих элементов:
· шар – 1 шт.;
· грунтозацеп – 3 шт.;
· панель – 1 шт.;
· грунтозацеп панели – 1 шт.
Габариты шара должны быть 1812х1346х1867 мм.
Шестигранная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ, толщина фанеры 18 мм. Габариты панели 909х788 мм.  
Квадратная панель размерами 455х455 мм изготовленна из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. В панелях имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Уголок изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм и габаритом 300х80х80 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для придания жесткости конструкции к шару монтируются грунтозацепы, состоящие из 2-х отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 703 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шаре. 
Один шар крепится на три грунтозацепа. 
Панель выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Габариты панели 1269х874 мм. 
Грунтозацепы, монтируемые к панели, представляют собой сварную конструкцию из двух согнутых стальных листов с габаритами 99х65х700 мм и толщиной 2,5 мм.

	
	
	Лаз с тремя шарами

	
	
	Лаз с тремя шарами должен состоять из следующих элементов:
· игровой элемент «шар» - 3 шт.
· ограждения – 3 шт.
· боковая панель – 1 шт.
· грунтозацепы – 6 шт. 
· грунетозацепы панели – 2 шт.
Габариты лаза с тремя шарами должны быть 3270х2190х2300 мм.
Шестигранная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ, толщина фанеры 18 мм. Габариты панели 909х788 мм.  
Квадратная панель размерами 455х455 мм изготовленна из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. В панелях имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Уголок изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм и габаритом 300х80х80 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для придания жесткости конструкции к шару монтируются грунтозацепы, состоящие из 2-х отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 703 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шаре. 
Ограждение представляет собой конструкцию из трех стоек и перекладины. Все элементы выполнены из стальной трубы диаметром Ø33,5 и толщиной стенки 2,8 мм. Ограждение служит для безопасного пребывания на верхней панели шестигранника.
Панель выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Габариты панели 1232х560 мм. 
Грунтозацепы, монтируемые к панели, представляют собой сварную конструкцию из двух согнутых стальных листов с габаритами 99х65х700 мм и толщиной 2,5 мм.
Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов, согласно паспорту изделия.

	
	
	Горка

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
· горка 1550 – 1шт.;
· ограждение горки – 1шт.;
· площадка – 1шт.;
· лаз канатный – 1шт.;
· стойки – 4шт.;
· перекладины – 2шт.
· сферы – 6шт.;
· боковины – 2шт.;
· панель – 1шт.
Габариты горки должны быть 3570х1016х3260 мм.
Горка должна состоять из следующих элементов:
· связи – 10шт; 
· скат – 1шт.; 
· борта – 2шт.; 
· плинтуса – 2шт.;
· грунтозацепы – 2шт.
Габариты горки должны быть 2512х532х1646 мм.
Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1мм. В нижней части ската лист должен быть изогнут с радиусом закругления 60 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной 2245 мм и торможения длиной 680 мм, радиус гиба между которыми должен быть r=450 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять 37 градусов.
Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм.
Скат горки лежит на опорах из фанеры ФСФ толщиной 9мм, которые крепятся к бортам.
Сверху на скат горки устанавливается плинтус, который крепится к борту горки болтовыми соединениями. Плинтус должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 9 мм.
Для создания жесткости конструкции к бортам горки должны быть закреплены 10 связей, изготовленные из металлического листа толщиной 2,5 мм в виде «П» - образной скобы и одна связь (крайняя) из листа толщиной 4,0 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм.
Грунтозацепы монтируемые к горке представляют собой стальной согнутый лист с габаритами 50х50х570 мм и толщиной 2,5 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов.
Ограждение горки должно состоять из двух частей, каждая из которых должна быть собрана из следующих элементов:
· Ограждение - 1шт.;
· Вставка – 1шт.;
· Кронштейны – 2шт.
Габариты одной части должны быть 357х100х938 мм.
Ограждение должно быть выполнено из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм, и иметь габариты 938х338 мм. На детали имеются отверстия для установки соединительных кронштейнов и для присоединения к горке.
Вставка должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 19 мм, и иметь габариты 759х100 мм. На детали имеются отверстия для установки соединительных кронштейнов и для присоединения к стыковке горки.
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5 мм деталь, позволяющую соединить ограждение со вставкой.
Площадка должна изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 840х617 мм.
Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.
Стойки и перекладины изготавливаются из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек и перекладин.
Боковины должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 1450х630 мм.
Панель должна быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 1058х751 мм. 
Монтаж элемента производится путем бетонирования стоек и грунтозацепов, согласно паспорту комплекса.

	
	
	Переход 3

	
	
	Переход 3 должен состоять из следующих элементов:
· сферы – 8шт.;
· опоры – 4шт.;
· мост канатный – 1шт. 
Габариты перехода должны быть 2704х2704х1501 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой опор и труб.
Опоры должны быть выполнены из сварной конструкции, состоящей из двух труб диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Мост канатный состоит из сетки, которая должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и площадки, размером 526х526 мм, изготовленной из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной фанеры 18 мм.
Площадка закрепляется к армированной сетке с помощью зажимов. Канатный мост закрепляется к опорам с помощью хомутов.
Монтаж элемента производится путем бетонирования стоек, согласно паспорту комплекса.

	
	
	Переход 5

	
	
	Переход 5 должен состоять из следующих элементов:
· сферы – 3шт.;
· грунтозацепы – 2шт.;
· стойки – 5шт.;
· перекладина – 1шт.;
· панели – 2шт.;
· лазы канатные – 2шт.
Габариты перехода должны быть 3288х1693х3230 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек и перекладины.
Стойки и перекладина состоит из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Панели выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Габариты панели 2200х1040 мм. 
Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.
На концах каната через обжимаемую алюминиевую втулку присоединяться цепи, которые бетонируются аналогично опорам и грунтозацепам, согласно паспорту проекта.
Грунтозацепы, монтируемые к панели, представляют собой сварную конструкцию из двух согнутых стальных листов с габаритами 99х65х700 мм и толщиной 2,5 мм.


	
	
	Переход 6

	
	
	Прыжковое устройство должно состоять из следующих элементов: 
· пружина в сборе – 3 шт.
· грунтозацеп – 6 шт.
· лист – 1 шт.
Габариты перехода должны быть 923х800х1022 мм.
Пружины представляют собой прутки диаметром 15 мм, которые работают на усилие сжатия. Они закреплены на платформы при помощи такелажных скоб.
Лист представляет собой шестигранную панель размером 923х800 мм, изготовленной из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм.
Грунтозацепы представляют собой стальной согнутый лист с габаритами 604х70х72 и толщиной стенки 2 мм.
Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов, согласно паспорту комплекса.


	
	
	Горка 1

	
	
	Горка 1 состоит из следующих элементов:
· горка 950 – 1шт.;
· грунтозацепы – 4шт.;
· лазы канатные – 2шт.;
· панели – 3шт.;
· площадки – 2шт.;
· стойки – 4шт.;
· ограждение горки – 1шт.;
· сферы – 4шт.
Габариты горки1 должны быть 2669х2731х2581 мм.
Горка 950 должна состоять из следующих элементов:
· связи – 10шт; 
· скат – 1шт.; 
· борта – 2шт.; 
· плинтуса – 2шт.;
· грунтозацепы – 2шт.
Габариты горки должны быть 1486х532х1003 мм.
Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1мм. В нижней части ската лист должен быть изогнут с радиусом закругления 60 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной 1248 мм и торможения длиной 450 мм, радиус гиба между которыми должен быть r=450 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять 37 градусов.
Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм.
Скат горки лежит на опорах из фанеры ФСФ толщиной 9мм, которые крепятся к бортам.
Сверху на скат горки устанавливается плинтус, который крепится к борту горки болтовыми соединениями. Плинтус должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 9 мм.
Для создания жесткости конструкции к бортам горки должны быть закреплены 7 связей, изготовленные из металлического листа толщиной 2,5 мм в виде «П» - образной скобы и одна связь (крайняя) из листа толщиной 4,0 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм.
Грунтозацепы монтируемые к горке представляют собой стальной согнутый лист с габаритами 50х50х570 мм и толщиной 2,5 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов.
Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.
На концах каната через обжимаемую алюминиевую втулку присоединяться цепи, которые бетонируются аналогично опорам и грунтозацепам, согласно паспорту проекта.
Панели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ с габаритами 1000х1000 мм, 2200х1040 мм, и толщиной 18 мм.
Грунтозацепы, монтируемые к панели, представляют собой сварную конструкцию из двух согнутых стальных листов с габаритами 99х65х700 мм и толщиной 2,5 мм.
Площадки должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФОФ с габаритами 1089х550 мм и толщиной 18 мм. 
Стойки и перекладины изготавливаются из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Ограждение горки должно состоять из двух частей, каждая из которых должна быть собрана из следующих элементов:
· Ограждение - 1шт.;
· Вставка – 1шт.;
· Кронштейны – 2шт.
Габариты одной части должны быть 357х100х938 мм.
Ограждение должно быть выполнено из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм, и иметь габариты 938х338 мм. На детали имеются отверстия для установки соединительных кронштейнов и для присоединения к горке.
Вставка должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 19 мм, и иметь габариты 759х100 мм. На детали имеются отверстия для установки соединительных кронштейнов и для присоединения к стыковке горки.
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5 мм деталь, позволяющую соединить ограждение со вставкой.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек и перекладины.
Монтаж элемента производится путем бетонирования стоек и грунтозацепов, согласно паспорту комплекса.

	
	
	Переход 4

	
	
	Переход 4 должен состоять из следующих элементов:
· сферы – 7шт.;
· стойки – 5шт.;
· перекладина – 1шт.;
· рукоход – 1шт.;
· лаз канатный – 1шт.
Габариты перехода должны быть 2299х1187х2652 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек, перекладины и рукохода.
Стойки и перекладина состоят из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Рукоход представляет собой сварную конструкцию из рамы, выполненной из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, и четырех перекладин, выполненных из трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм. 
Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.
На концах каната через обжимаемую алюминиевую втулку присоединяться цепи, которые бетонируются согласно паспорту проекта.
Монтаж производится путем бетонирования опор, согласно паспорту проекта.

	
	
	Лаз

	
	
	[bookmark: _GoBack]Лаз  представляет собой конструкцию из лестницы, двух сфер и трубы.
Габариты лаза должны быть 1106х940х1567 мм.
Лестница должна состоять из сварной конструкции двух труб диаметром 57 мм и трубы 42 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой лестницы и трубы диаметром 57 мм.
Монтаж производится путем бетонирования лестницы, согласно паспорту проекта.


	
	
	Переход 2

	
	
	Переход 2 должен состоять из следующих элементов:
· сфера – 2 шт.
· перекладина – 2 шт.
· дуга – 1 шт.
· стойка – 2 шт.
· мост канатный – 1 шт.
Габариты перехода должны быть 3234х946х2484 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой дуги, стоек и труб.
Перекладины, дуги и стойки выполнены из стальной трубы диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм.
Мост состоит из канатных подвесов и четырех ступеней. 
К перекладинам мост прикреплен с помощью пластиковых хомутов.  Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм). 
Ступени должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 15 мм, длиной 705 мм и шириной 230 мм, ступени крепятся к канатам при помощи саморезов и винтов.
На концах каната через обжимаемую алюминиевую втулку присоединяться цепи, которые бетонируются согласно паспорту проекта. 
Монтаж производится путем бетонирования опор, согласно паспорту проекта.

	
	
	Доска

	
	
	Доска должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм и габаритами 600х480 мм. Устанавливается при помощи хомутов.
Хомут представляет собой пластиковое изделие, состоящее из двух половинок и соединительных элементов.
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