


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Качели парковые 108-01.115.20-20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Качели
[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Малая архитектурная форма «Качели парковые»
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт.
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	- Стальной профиль 80х80±2 с толщиной стенки 3 ±0,2 мм.
- Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм
- Стальной лист 3±0,2 мм.
- Стальной лист 6±0,2 мм.
- Брус клееный деревянный 30х60±2 мм.
- Пластиковые заглушки
- Стальной крепеж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Перекладина
Подвесы (цепи)
Рамка сиденья
Деревянные элементы крыши
Настил сиденья
Ферма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	3540 ± 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	2340 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2760 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Возрастная группа
	лет
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Примечание
	
	Качели предназначены для одновременного катания не более трех человек.
Устанавливается на анкера на ровную бетонную площадку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойка
	
	
	

	
	
	12. 
	Количество стоек
	шт.
	4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Материал
	
	- Стальной профиль 80х80±1 с толщиной стенки 3 ±0,2 мм.
- Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм
- Стальной лист 6±0,2 мм.
- Пластиковая заглушка
	
	
	
	

	
	
	14. 
	Длина стоек
	мм.
	2880±5 
	
	
	
	

	
	
	15. 
	Ширина стоек
	мм
	200±5
	
	
	
	

	
	
	16. 
	Толщина стоек
	мм
	200±3
	
	
	
	

	
	
	17. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Метод установки
	
	Крепятся к площадке при помощи анкеров.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Особенности
	
	Стойка представляет собой профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В верхней части труба глушится пластиковой заглушкой, в основание приварен фланец для установки на площадку. В верхней части к стойке при помощи болтов крепятся перекладина и ферма.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Перекладина
	
	
	

	
	
	20. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Материал
	
	- Стальной профиль 80х80±2 с толщиной стенки 3 ±0,2 мм.
- Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм
- Стальной лист 6±0,2 мм.
	
	
	
	

	
	
	22. 
	Длина 
	мм.
	2582 ± 1 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Ширина
	мм
	444 ± 1 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Высота
	мм
	354 ± 1 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам на болты М12.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Особенности
	
	Перекладина представляет собой сварную конструкцию из профильной трубы 80х80 с толщиной стенки 3 мм. С торцов приварены фланцы из стального листа, толщиной 6 мм под углом 80˚ к трубе. По середине трубы также приварена пластина для крепления центральной фермы.
Торцевые фланцы необходимы для крепления к стойкам и боковым фермам.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Подвесы (цепи)

	
	
	

	
	
	28. 
	 Количество
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Особенности
	
	Шарнирный подвес со страховочным элементом из нержавеющей стали. Крепится к перекладине качелей при помощи резьбовых соединений. К подвесам крепятся цепи, идущие к сиденьям. Цепь соответствует ГОСТ 34614-2019.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рамка сиденья

	
	
	

	
	
	30. 
	Количество, шт.
	шт.
	1
	
	
	
	

	
	
	31. 
	Материал
	
	- Стальной лист 6 ±0,2 мм 
-  Стальной лист 3±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Метод установки
	
	Подвешиваются к цепям подвеса на рым-гайки М10 в четырех местах.
К настилу сиденья крепятся на саморезы.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция из стальных листов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Деревянные элементы крыши

	
	
	

	
	
	35. 
	Количество, шт.
	шт
	27
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Материал
	
	Деревянный клееный брус 30х60х2960 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Согласно дизайн-проекту
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Метод установки
	
	Крепятся на саморезы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Особенности
	
	Брусок клееный (срощенный). Создает благоприятный внешний вид.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Настил сиденья

	
	
	

	
	
	40. 
	Количество, шт.
	шт.
	18 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Материал
	
	Деревянный клееный брус 30х60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Длина
	мм.
	1635±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Согласно дизайн-проекту
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Метод установки
	
	Крепятся на саморезы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Особенности
	
	Совместно с Рамкой сиденья образуют Сиденье качелей.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Ферма

	
	
	

	
	
	46. 
	Количество 
	Шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	47. 
	Материал
	[bookmark: _GoBack]
	- Стальной лист 6 ±0,2 мм 
-  Стальной лист 3±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Длина 
	мм
	1904 ± 5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	49. 
	Ширина
	мм
	135 ± 5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	50. 
	Высота
	мм
	408 ± 5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	51. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	52. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам и перекладине при помощи болтов М12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	53. 
	Особенности
	
	Основной каркас изготовлен из стального листа толщиной 6 мм. с приваренной к нему стального листа 3 мм. К листу 3 мм. крепятся деревянные бруски крыши.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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