	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровое оборудование

Примерный эскиз

	Горка предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте от 4 до 8 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 
Изделия соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.
Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.
Детали соединяются между собой резьбовыми соединениями через пластиковые закрывающиеся крышками уголки.
Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Детали фанерные, расположенные под прямым углом, соединяются между собой методом «Выступ – в Паз» с помощью резьбовых соединений через пластиковые уголки, закрывающиеся крышками. 
Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Изделие должно быть собрано с грунтозацепами. Грунтозацепы должны иметь антикоррозионное покрытие. Монтаж изделия производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 400 мм.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	2752

	
	
	Ширина, ±20 мм
	1410

	
	
	Высота, ±20 мм
	1905

	
	
	Комплектация

	
	
	Горка 650, шт.
	1

	
	
	Лестница 650, шт.
	1

	
	
	Панель, шт.
	2

	
	
	Пол, шт.
	1

	
	
	Боковина
	2

	
	
	Опора
	2

	
	
	Грунтозацеп, шт.
	8

	
	
	Горка 650

	
	
	Горка 650 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 1550*360*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 755 мм и участка торможения длиной не менее 405 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1403*692*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	
	Лестница 650

	
	
	Лестница должна состоять из двух зеркальных стоек, двух боковин, торца, трех ступеней, трех упоров.
Стойки должны быть изготовлены из гнутого стального листа толщиной 2 мм (длина стоек – не менее 581мм). 
[bookmark: _GoBack]Ступени должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. (габариты ступеней – 250(361)х561 мм).
Торец и упоры должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Габариты торца – 221х561 мм; габариты упоров – 100х561 мм.
Боковина должна быть изготовлена из шлифованной, повышенной влагостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 15 мм. Должна быть изготовлена в виде лепестка сложной формы с разными вырезами и пазами, (габариты боковины –1170х815 мм). Фанерные детали лестницы должны соединяться при помощи резьбовых соединений и пластиковых уголков

	
	
	Панель

	
	
	Панель должна быть изготовлена из шлифованной, повышенной влагостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 18 мм. Должна быть изготовлена ракетовидной формы с вырезом. Панели должны соединяться с боковинами при помощи резьбовых соединений и пластиковых уголков
Размеры не менее 1398*1900 мм.
На панелях должно быть нанесено соответствующее тематике декоративное покрытие (UF – печать).

	
	
	Боковина

	
	
	Боковины должны быть изготовлены из шлифованной, повышенной влагостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 15 мм. Одна грань должна быть изготовлена криволинейной формы. Размеры не менее 500*980 мм

	
	
	Пол

	
	
	Пол должен быть изготовлен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Габариты пола – 531х536 мм.

	
	
	Опора

	
	
	Должна быть изготовлена из гнутого стального листа толщиной 2,5 мм (длина опор – не менее 493 мм).

	
	
	Грунтозацеп к горке

	
	
	Грунтозацеп должен быть выполнен из стальной профильной трубы 40х25 мм, длиной 570 мм.



