	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя
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	Спортивное оборудование

Примерный эскиз
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	Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из семнадцати стоек и устанавливаемых на них элементов.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Длина, мм (±38 мм)
	7280

	
	
	
	Ширина, мм (±31 мм)
	6045

	
	
	
	Высота, мм (±16,5 мм)
	2630

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Обойма, шт.
	34

	
	
	
	Стойка, шт.
	17

	
	
	
	Доска, шт.
	1

	
	
	
	Лестница, шт.
	1

	
	
	
	Кольца гимнастические, шт.
	1

	
	
	
	Балка, шт.
	2

	
	
	
	Перекладина, шт.
	12

	
	
	
	Спортивное оборудование

	
	
	
	Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры по периметру среза окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	34
	Обойма

	
	
	
	Обойма состоит из двух алюминиевых полуобойм. Габаритные размеры - 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий.
Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. 
Полуобоймы покрашены порошковой краской.

	
	
	17
	Стойка

	
	
	
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми антивандальными эллиптическими заглушками. Заглушка должна быть изготовлена из полиэтилена ПНД с толщиной стенок не менее 4 мм, диаметром не менее 116 мм, общей высотой не менее 100 мм и высотой по скосу не менее 66 мм. Заглушка устанавливается по наружному диаметру стойки и выступает на высоту не более 18 мм.

	
	
	1
	Доска

	
	
	
	Доска должна быть изготовлена из фанеры ФОФ толщиной не менее 30 мм длиной не менее 1800 мм и шириной не менее 300 мм с высокой влаго- и износостойкостью, с антискользящим покрытием.

	
	
	1
	Лестница

	
	
	
	Лестница должна состоять из двух горизонтальных связей, двух вертикальных стоек и не менее, чем шести перекладин. Габаритные размеры лестницы должны быть: длина не менее 1386 мм, высота не менее 2133,5 мм. Стойки лестницы длиной не менее 2066,5 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. На расстоянии не более 25 мм от торцов стойки должны быть поджаты до половины диаметра и приварены между двумя горизонтальными перекладинам на расстоянии не более 760 мм друг от друга. Перекладины длиной не менее 1386 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Ступени длиной не менее 760 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Оба торца ступеней должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 мм от торцов и приварены по периметру прилегания к стойкам на расстоянии не менее 300 мм между осями ступеней.

	
	
	1
	Кольца гимнастические

	
	
	
	Кольца гимнастические должны состоять из колец, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 20,6 мм и цепной подвески. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории А1, изготовленная методом контактной электросварки. Толщина звена не менее 6 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин.
Кольца гимнастические должны быть закреплены на перекладине длиной не менее 1386 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм.

	
	
	2
	Балка

	
	
	
	Балки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и длиной не менее 1680 мм. С двух сторон труба обжата до диаметра 33,5 мм, на длину 59 мм.

	
	
	6
	Перекладина

	
	
	
	Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Перекладины должны крепиться на одинаковой высоте между двумя стойками комплекса при помощи стальных хомутов с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе.
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