	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
101.119.00
	[bookmark: _GoBack]Габариты комплекса должны быть не менее (ДхШхВ), 8738 х 7842 х 3745 мм.
Изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019.
Комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми.
Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов к площадкам и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, лестница, лаз канатный.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры покрываются влагостойкой акриловой краской для наружных работ.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.


	
	
	Комплектация

	
	
	Площадка 900
	7 шт.

	
	
	Площадка треугольная
	6 шт.

	
	
	Стойка
	22 шт.

	
	
	Лестница входная 950
	2 шт.

	
	
	Ограждение горки (1)
	2 шт.

	
	
	Ограждение горки (2)
	3 шт.

	
	
	Горка 950
	2 шт.

	
	
	Горка 1250
	1 шт.

	
	
	Горка 1550
	2 шт.

	
	
	Ограждение площадки
	1 шт.

	
	
	Панель крыша
	4 шт.

	
	
	Панель ограждение
	8 шт.

	
	
	Панель ограждение
	2 шт.

	
	
	Панель ограждение
	3 шт.

	
	
	Панель для крепления
	3 шт.

	
	
	Бизиборд 
	3 шт.

	
	
	Лаз круговой
	1 шт.

	
	
	Скамейка
	1 шт.

	
	
	Площадка 900 
	[image: ] 7 шт.

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	
	Площадка треугольная
	[image: cdf58309-629a-4ef5-a014-2b7066b9dd1d] 6 шт.

	
	
	Треугольная площадка состоит из каркаса и настила. Каркас треугольной площадки состоит из трех сваренных кронштейнов, вставок из трубы. Кронштейн каркаса имеет форму неполной буквы "Г" и изготовлен из листа толщиной 2,5 мм. Габариты согнутого кронштейна составляют 726х98х50 мм. В кронштейне имеются отверстия диаметром 12 мм для крепления встраиваемых элементов и отверстие диаметром 39 мм для крепления вставки из трубы.
Каркас площадки в сваренном виде представляет собой неполный треугольник. Габариты площадки в сваренном виде составляют 759х875х52,5 мм. Площадка в сборе с настилом имеет габариты 759х875х68 мм. Настил выполнен из фанеры толщиной 18 мм и имеет форму треугольника размерами 857х742 мм. На вершинах треугольника имеются фрезерованные пазы радиусом 55 мм и фрезерованные канавки глубиной 6 мм для установки на хомуты.
Площадка в сборе имеет габариты по межосевому расстоянию между отводами 900х900 мм, что позволяет установить ее на стойки диаметром 76 мм с помощью хомутов.

	
	
	Лестница входная 950 мм
	[image: ] 2 шт.

	
	
	Лестница должна состоять из: перил, боковин, ступеней, бортов, вставок, отводов.
Боковины выполнены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм. Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм. 
Ступени выполнены из пластиковой накладки, закрепленной к металлическому кронштейну.
Отводы выполнены из трубы размерами не менее Ø32 мм и толщиной стенки 2 мм.
Борт выполнен из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм.
Вставки выполнены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм.
К боковинам крепятся ступени и перила при помощи резьбовых соединений. Борта крепятся к стойкам комплекса при помощи отводов. В целях соблюдения безопасных зазоров на застревание, к боковинам крепятся борт и накладки.
Лестница крепится к обоймам на стойках при помощи отводов и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Стойка
	22 шт.

	
	
	Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации хомутов и обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадки комплекса.

	
	
	Ограждение горки (1)
	[image: ] 2 шт.

	
	
	Должно представлять собой две панели из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панели должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	
	
	Ограждение горки (2)
	[image: ] 3 шт.

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панель должна иметь габаритные размеры 833*157 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	Горка 950 с
грунтозацепом
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Горка 1250 c
грунтозацепом
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Горка 1550 c 
грунтозацепом
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Ограждение 900 (перекладина)
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза кругового и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.

	
	
	Панель крыша
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.117.00\Паспорт\Рис\Детали\А.602.00 Панель.emf] 2 шт.      [image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.117.00\Паспорт\Рис\Детали\А.602.00-01 Панель.emf] 2 шт.

	
	
	Панель должна состоять из: трех хомутов, панели (фанерной), вставки.
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Вставка должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Панель крепится к хомутам с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Панель ограждение
	[image: ]  8 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из: двух хомутов, панели (фанерной).
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к хомутам и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Панель ограждение
	[image: ] 2 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из: двух хомутов, панели (фанерной).
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к хомутам и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Панель ограждение
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.117.00\Паспорт\Рис\Детали\А.599.00-01 Панель.emf] 3 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из: двух хомутов, панели (фанерной).
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к хомутам и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Панель
	[image: ] 2 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из: четырех хомутов, панели (фанерной).
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к хомутам с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Бизиборд
	[image: ] 1 шт. [image: ] 1 шт. [image: ] 1 шт.

	
	
	Бизиборд представляет собой законченное изделие для игры из пластикых материалов.
Бизиборд крепится с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Лаз круговой (вертикальный)
	[image: 52c6c82b-37cf-4808-8fa6-b2593e0e792d] 1 шт.

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка лаза – 2 шт.; 
- поручень – 4 шт.;
- скоба лаза – 8 шт.,
Поручни и скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм. 
Поручни должны быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка поручней должны быть длиной не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух горизонтальных отрезков поручня должно быть не менее 300 мм. 
Скобы лаза должны быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка скоб должны быть не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть
обжаты до диаметра не более 20,5 мм для последующей установки в торцы поручней и закрепления посредством резьбовых соединений. Оба торца поручней лаза должны быть приварены к стойке лаза. 
Скобы должны соединять между собой стойки лаза следующим образом: один из торцов скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом поручня одной из стоек, второй торец скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом аналогично расположенного поручня второй стойки. Следующая скоба должна соединять посредством резьбовых соединений свободные торцы поручней лазов.
Стойка лаза должна состоять из верхней и нижней части. Верхняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1490 мм в виде буквы «Г», верхний горизонтальный участок должен быть длиной не менее 690 мм, вертикальный участок не менее 825 мм. На расстоянии не более 70 мм от нижнего торца верхней стойки лаза металлическая труба должна быть обжата для последующего соединения с нижними стойками лаза. К каждой стойке лаза верхней части должны быть присоединены по одному поручню. Соединять верхние части стоек лаза должны две скобы. Нижняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1680 мм. К каждой стойке лаза нижней части лаза кругового вертикального должны быть приварены по три поручня. Стойки лаза нижней части должны быть соединены между собой шестью скобами. Нижний поручень должен быть расположен на расстоянии не более 100 мм от нижнего торца стойки лаза.

	
	
	Скамейка
	[image: 7c2f5f58-d56f-44a4-b501-9aa6340db843] 1 шт.
	[image: 7c2f5f58-d56f-44a4-b501-9aa6340db843] 1шт

	
	
	Скамейка должна состоять из металлического каркаса из труб и фанерного сидения. Фанерное сидение должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и иметь габариты 270х570 мм. Сидение должно быть окрашено влагостойкой краской и покрыто лаком.
Каркас из труб должен быть изготовлен из круглой трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Каркас должен иметь покрытие из порошковой краски. Длина каркаса должна быть не менее 780 мм, а высота не менее 185 мм.
С обеих сторон каркаса на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления хомута. Хомуты используются для фиксации скамейки к стойке комплекса. Отвод в виде двух стальных полуобойм стягивается между собой болтами на необходимой высоте, при этом канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки, помогают обеспечить точную установку.
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