	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Веранда
Примерный эскиз
[image: ]
	1
	Конструктивно веранда должна состоять из стоек, платформы с настилом, ограждений и крыши.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, ±50 мм
	7047

	
	
	
	Ширина, ±50 мм
	3788

	
	
	
	Высота, ±50 мм
	3251

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Крыша, шт.
	1

	
	
	
	Стойка пола, шт.
	4

	
	
	
	Пол, шт.
	1

	
	
	
	Стойка передняя, шт.
	6

	
	
	
	Стойка средняя, шт.
	2

	
	
	
	Стойка задняя, шт.
	6

	
	
	
	Панель
	9

	
	
	
	Веранда 20 м2

	
	
	
	Веранда предназначена для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей.
Соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Изделие состоит из стоек, рамок, крыши, настила, панелей. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.

	
	
	
	Крыша

	
	
	
	Крыша изготовлены из поперечных перекладин, которые выполнены из трубы 60х60 мм толщиной стенки 2 мм с приваренными пластинами для фиксации стропил и отверстиями для крепления к стойкам. 
Стропила выполнены из трубы 80х40 и толщиной стенки 2 мм.
К стропилам крепятся трубы обрешетки, выполненные из профильных труб 40х25 и толщиной стенки 2 мм.
Сверху крыша покрыта листом профнастила С44 оцинкованного толщиной 0,5 мм. 

	
	
	
	Стойка пола

	
	
	
	Стойки малые представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 60х60 мм и толщиной стенки 2 мм. 
К трубе в нижней части приваривается пластина из листа толщиной 4 мм с размерами 110х110 мм.
К верхней части стойки приварен платик из листа толщиной 4 мм, габаритами 122х60 мм, в котором заранее выполнены отверстия количестве 4 штук. 

	
	
	
	Пол

	
	
	
	Пол представляет собой сборную конструкцию из рамок и панелей настила.
Рамки пола представляет собой сварную конструкцию из профильных труб 40х25 и толщиной стенки 2 мм.
Панели настила должны быть выполнены из фанеры ФОФ толщиной 18 мм В фанере заранее выполнены отверстия диаметром 7 мм, также выполнены фаски на глубину 3 мм под угол 90 градусов для установки винтов с потайной головкой.

	
	
	
	Стойка

	
	
	
	Стойки передние, средние, задние представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 60х60 мм и толщиной стенки 2 мм. 
К трубе в нижней части приваривается пластина из листа толщиной 4 мм с размерами 110х110 мм
Также в профильной трубе заранее выполнены отверстия диаметром 11,2 мм для последующей установки в них вытяжных гаек-заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления боковых.
К стойкам также приварен кронштейн из листа толщиной 4 мм согнутый в виде буквы «П» для установки рамок пола. 

	
	
	
	Панель

	
	
	
	Представляет собой фанерный щит из фанеры ФСФ с толщиной 15 мм.
В панели заранее выполнены отверстия диаметром 10 мм для крепления к стойкам.
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