	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Гимнастический снаряд 
"Шведская стенка", 
оснащенный 
баскетбольным кольцом
501.114.00
Примерный эскиз

[image: ]
	1
	Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из двух стоек и устанавливаемых на них элементов.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, мм
	Не менее 1667 и не более 1707

	
	
	
	Ширина, мм
	Не менее 780 и не более 820

	
	
	
	Высота, мм
	Не менее 2498 и не более 2538

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	
	Обойма, шт.
	4

	
	
	
	Щит баскетбольный съемный, шт.
	1

	
	
	
	Лестница, шт.
	1

	
	
	
	Спортивное оборудование

	
	
	
	Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.
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	Стойка

	
	
	
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм.
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	Щит баскетбольный съемный

	
	
	
	Щит баскетбольный съемный должен состоять из щита, кольца баскетбольного с сеткой, двух фанерных кронштейнов, четырех металлических кронштейна. Габаритные размеры щита баскетбольного съемного должны быть: длина не менее 850 мм, ширина не менее 777 мм, высота не менее 700 мм. Щит должен быть изготовлен из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, длиной не менее 850 мм, и шириной не менее 700 мм. Кронштейны должны быть изготовлены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, длиной не менее 650 мм, и шириной не менее 132,5 мм. На кронштейнах должны быть вырезы диаметром не менее 35 мм для крепления к лестнице. Для крепления кронштейнов используются кронштейны толщиной не менее 2,5 мм. Кронштейны должны быть гнутыми с размерами полок не менее 55 мм.

	
	
	1
	Лестница

	
	
	
	Лестница должна состоять из двух горизонтальных связей, двух вертикальных стоек и не менее, чем шести перекладин. Габаритные размеры лестницы должны быть: длина не менее 1386 мм, высота не менее 2133,5 мм. Стойки лестницы длиной не менее 2066,5 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. На расстоянии не более 25 мм от торцов стойки должны быть поджаты до половины диаметра и приварены между двумя горизонтальными перекладинам на расстоянии не более 760 мм друг от друга. Перекладины длиной не менее 1386 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Ступени длиной не менее 760 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Оба торца ступеней должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 мм от торцов и приварены по периметру прилегания к стойкам на расстоянии не менее 300 мм между осями ступеней.
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