	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Навес для мусорных баков 305.26.00-02
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	Конструктивно навес для мусорных баков представляет собой сборно-разборную конструкцию, что позволяет экономить на транспортировке и без затруднения перемещать навес из одного места в другое. Навес состоит из стенок боковых, задней, распашных створок, панели и крыши. Каркасы стенок, створок и балки изготовлены из профильной трубы 50х25 мм. Обшивка – цветной профлист толщиной 0,5 мм, закреплена саморезами. В верхней части навеса по кругу имеется решетка в виде вырезов в листовом металле. Для закрывания подвесным замком на распашных створках предусмотрены петли. Крыша – односкатная.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Все крепежные элементы оцинкованы или из нержавейки. Монтаж производится анкерными болтами на бетонированную площадку.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) 
	2286±5

	
	
	Длина (мм)
	6070±5

	
	
	Ширина (мм)
	2176±5

	
	
	Комплектация

	
	
	Стенка задняя, шт.
	3

	
	
	Стенка боковая, шт.
	2

	
	
	Створка, шт.
	3

	
	
	Панель, шт.
	3

	
	
	Балка, шт.
	12

	
	
	Крыша (профнастил)
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	Крепеж
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