


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Навес 301-01.94.20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Беседка
Лагуна

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Беседка обладает простой и надежной сборно-разборной конструкцией, что обеспечивает его быстрый монтаж, демонтаж и транспортировку. Конструкция состоит из прочных стальных стоек и перекладин, а также панелей на основе сварной стальной рамы, обшитой деревянным брусом. В беседку встроены две скамейки
Беседка используется для благоустройства общественных зон: парков, скверов, пригородных территорий, а также пространств возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Труба 50х50х3 мм; 
Стальной лист 3,0±0,2 мм;
Стальной лист 4,0±0,2 мм.
Стальной лист 6,0±0,2 мм.
Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Перекладины 1
Перекладины 2
Перекладины 3
Рама
Скамейка
Деревянная обшивка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	3950 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Глубина
	мм.
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2850 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Предельно допустимая нагрузка
	кг
	800
	
	
	
	

	
	
	9. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойка
	
	
	

	
	
	11. 
	Количество 
	шт.
	4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Длина
	мм.
	1075±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Ширина
	мм.
	230±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Высота
	мм.
	2910±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Материал 
	
	Стальной лист 6,0±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Метод установки
	
	Стойка устанавливается на площадку с заглублением на 40-60 мм. (скрыть анкера и усиливающие косынки). 
По краям беседки к стойкам крепится рама, по четыре болта на стойку.
В верхней части к стойкам крепятся перекладины.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Особенности
	
	Стойка имеет сварную конструкцию из стальных листов лощиной 6 мм. В нижней части установлен фланец с отверстиями под анкера. Фланец усилен косынками. Выше фланца установлен кронштейн для деревянных брусков скамейки. В верхней части расположен фланец для крепления перекладин. 
Также по всей длине к стойке приварена полоса из стального листа в 6 мм. Она необходима для крепления рамки и брусков обшивки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Перекладина 1
	
	
	

	
	
	19. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Длина
	мм.
	1788±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Ширина
	мм.
	200±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Высота
	мм.
	56±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал 
	
	Стальной лист 6 мм.
Стальной лист 4 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке осуществляется при помощи болтов М10, по 3 шт на стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Особенности
	
	Перекладина представляет собой стальную пластину 1788х200 мм толщиной 6 мм. с приваренными с торцов приварены фланцы для крепления к стойкам. Также по всей длине приварена полоса толщиной 4 мм. для установки брусков обшивки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Перекладина 2
	
	
	

	
	
	27. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Длина
	мм.
	2000±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Ширина
	мм.
	6±0,2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Высота
	мм.
	200±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Материал 
	
	Стальной лист
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке осуществляется при помощи болтом М10 на каждую стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Особенности
	
	Перекладина представляет собой стальной лист толщиной 6 мм. Перекладина служит для усиления жесткости конструкции.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Перекладина 3
	
	
	

	
	
	35. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Длина
	мм.
	1788±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Ширина
	мм.
	35±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Высота
	мм.
	77±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Материал 
	
	Стальной лист 4 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке осуществляется при помощи болтов М10.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Особенности
	
	Балка из стального листа 4 мм. Необходима для жесткости конструкции.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Рама
	
	
	

	
	
	43. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Длина
	мм.
	1984±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Ширина
	мм.
	1580±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	46. 
	Высота
	мм.
	50±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	47. 
	Материал 
	
	Труба 50х50х3
Стальной лист 3 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	49. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке осуществляется при помощи болтов М12 по 4 шт на стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	50. 
	Особенности
	
	Рама представляет собой прямоугольник, сваренный из профильных труб 50х50х3.
Дополнительно к раме приварены стальные пластины толщиной 3 мм. Пластины необходимы для крепления бруском обшивки. 
Рама крепится к стойкам и придает жесткость всей конструкции.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Бруски
	
	
	

	
	
	51. 
	Количество 
	шт.
	97
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	52. 
	Длина
	мм.
	1580±2
1984±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	53. 
	Ширина
	мм.
	60±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	54. 
	Высота
	мм.
	30±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	55. 
	Материал 
	
	Дерево
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	56. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Согласно дизайн проекту.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	57. 
	Метод установки
	
	Шуруп 6х30
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	58. 
	Особенности
	
	Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60 ГОСТ 8486-86
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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