	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спорт оборудование
Примерный эскиз
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	[bookmark: _GoBack]Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично. Предназначено для детей 8…12 лет. Спортивное оборудование соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Скалолаз должен быть изготовлен из щита-скалолаза, который должен быть закреплен между двумя стойками. Для более жесткой фиксации изделия при установке к каждой стойке должны крепиться по одному упору. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж скалолаза должен производиться путем бетонирования стоек и упоров в грунт на глубину не менее 800 мм.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) ±50 мм
	2082

	
	
	Длина (мм) ±50 мм
	2022

	
	
	Ширина (мм) ±50 мм
	1120

	
	
	Комплектация

	
	
	Скалолаз, шт.
	1

	
	
	Упор, шт.
	2

	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	Скалолаз

	
	
	Щит размерами не менее 692*1760 мм должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм. Скалолаз должен быть установлен между двумя поперечинами длиной 780+-2мм, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения уникального отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  скалолаза к стойкам. Уникальный отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. На щите скалолаза должны быть вырезаны два ряда сквозных отверстий для рук и ног, расстояние между осями отверстий по горизонтали не менее 400 мм, расстояние между отверстиями по вертикали в одном ряду – не менее 300 мм.

	
	
	Упор

	
	
	Упор должен быть изготовлен из гнутой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм толщиной стенки не менее 2,8 мм длиной не менее 2605 мм с учетом последующего монтажа на глубину не менее 375 мм. Габаритные размеры упора должны быть не менее 721*2335 мм

	
	
	Стойка

	
	
	Стойка должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами
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