	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
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	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	5805

	
	
	Ширина, ±20 мм
	3946

	
	
	Высота, ±20 мм
	2400

	
	
	Комплектация

	
	
	Игровой комплекс прямоугольный, шт.
	2

	
	
	Горка 950 мм, шт.
	1

	
	
	Горка 1550 мм, шт.
	1

	
	
	Игровой модуль треугольник, шт.
	1

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ Р 52169 -2012. 
Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.

	
	
	Игровой комплекс прямоугольный  

	
	
	
	Длина, ±20 мм 
	1450

	Ширина, ±20 мм
	1090

	Высота, ±20 мм
	950

	Панель боковая малая 2 шт

	Панель должна быть изготовления из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. 
Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1050х882 мм. 
В панели имеются вырезы треугольные вырезы для упора ногами в количестве 6 штук. Вырезы расположены в шахматном порядке вертикально.
Панель имеет скошенные углы в верхней части.
На торцах отверстия панели, установлены пластиковые накладки для защиты от механических воздействий. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились на нижнем торце отверстия панели (на одном нижнем торце панели установлена одна накладка по центру).
Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 110х36х30 мм. 

	Панель с круглым отверстием 2 шт

	Панель должна быть изготовления из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. 
Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1414х882 мм. 
В панели имеются:
- круглое отверстие диаметром 590 мм по центру панели
- два обрамляющих выреза с одной стороны. Вырезы имеют габариты 300х300 мм и имеют скошенный угол, который обрамляет отверстие по центру панели. 
- с другой стороны зеркально вырезам установлены две накладки на панели. Накладки по форме выполнены в виде вырезов и так же обрамляющей стороной установлены к отверстию.
- вокруг отверстия установлены два пластиковых полукольца сверху и снизу отверстия с наружной стороны. Полукольца толщиной 20 мм и радиусами 350 мм наружным и 253 мм внутренним.
На торцах отверстия панели, установлены пластиковые накладки для защиты от механических воздействий. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились на нижнем торце отверстия панели (на одном нижнем торце панели установлена одна накладка по центру).
Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 110х36х30 мм. 

	Уголок прямой 430 - 2 шт

	Уголок прямой 430 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 430 х50х50 мм. Имеются 4 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям.

	Уголок прямой 830 – 2 шт 

	Уголок прямой 830 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 830 х50х50 мм. Имеются 6 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям и 2 по центру.

	Грунтозацеп – 4 шт

	Грунтозацеп конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 1105 х80х80 мм (полки уголка 80 мм). Имеются 12 отверстий на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. С края грунтозацепа, который будет установлен в бетонируемой части имеется отгиб, для обеспечения прочной установки в бетонном фундаменте.

	Грунтозацеп для фанеры – 2 шт

	Для крепления панелей боковых длинных по середине используется грунтозацеп, изготовленный из листа толщиной 2,5 мм, который представляет собой конструкцию из двух согнутых полукорпусов с отогнутыми лапками снизу. Габариты в сборе 700х99х65 мм.

	Площадка – 1 шт

	Площадка должна быть изготовления из фанеры ФОФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная крыша по периметрам среза покрыта влагостойкой акриловой краской. Одна сторона крыши, которая будет располагаться сверху, имеет покрытие с шероховатостью, для обеспечения нескользящего износостойкого покрытия игрового комплекса.
Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1450х1050 мм со скошенными углами. 

	Заглушка угловая – 4 шт

	Представляет собой деталь, которая состоит из уголка трехполочного и фанерной заглушки. Устанавливается по четырем верхним углам игрового комплекса. Габариты треугольной фанерной заглушки 116х101 мм, представляет собой равносторонний треугольник из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Уголок трехполочный из стального листа толщиной 2,5 мм, имеет три отогнутые лапки с отверстиями. Уголок размерами 108х98х34 мм после гибки. 




	
	
	Горка 950

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.

	
	
	Горка 1550

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.

	
	
	Игровой модуль треугольный

	
	
	Игровой модуль треугольный должен представлять собой конструкцию из фанерный панелей и площадок, панели которого изготовлены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. 
Площадки изготовлены из фанеры ФОФ толщиной 18 мм, которые имеют шероховатую верхнюю поверхность.
Две боковые панели похожи по конфигурации и имеют внешние габариты 1430х1490 мм. Передняя панель имеет отверстие 658х536 мм и необходимо для установки с сопряжением с горкой 1550 мм. Служит это отверстие для входа на горку. Над отверстием есть два паза для захвата руками. 
Задняя панель такая же по конфигурации внешне, но имеет два отверстия снизу. 
Площадка верхняя, которая служит для захода на горку имеет габариты 1160х1050 мм и имеет выступы, которые вставляются в пазы панелей передней и задней.
Панель нижняя служит для придания прочности треугольному лазу и для установки его на прямоугольные комплексы. Имеет габариты 1490х1050 мм. 
Также в верхней части треугольника с двух сторон установлены две перекладины из трубы 32 мм диаметром и толщиной стенки 2 мм, которые обжаты и подогнуты с двух концов под углом 90 градусов. Длина после гибки 1014 мм. Трубы необходимы для обеспечения жесткости конструкции и для помощи ребенку для подъема на верхнюю площадку.
На торцах отверстия панели, установлены пластиковые накладки для защиты от механических воздействий. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились на нижнем торце отверстия панели (на одном нижнем торце панели установлена одна накладка по центру).
Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 110х36х30 мм.



