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	Конструктивно игровой комплекс должен быть выполнен в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, ±20 мм
	10257

	
	
	
	Ширина, ±20 мм
	10214

	
	
	
	Высота, ±20 мм
	3360

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Площадка треугольная, шт.
	19

	
	
	
	Горка 1550 мм спиральная, шт.
	1

	
	
	
	Горка 650, шт.
	2

	
	
	
	Горка 950, шт.	
	1

	
	
	
	Горка 1550, шт.
	2

	
	
	
	Стойка, шт.
	24

	
	
	
	Обойма, шт.
	57

	
	
	
	Лаз круговой вертикальный, шт
	2

	
	
	
	Лаз канатный подъем, шт
	1

	
	
	
	Переход 1800, шт.
	3

	
	
	
	Ограждение 900 для лаза, шт.
	7

	
	
	
	Флажок, шт.
	3

	
	
	
	Ограждение горки, шт
	3

	
	
	
	Ограждение 1800, шт
	6

	
	
	
	Ограждение для горки ФОРТ, шт
	3

	
	
	
	Ограждение ФОРТ сплошное верхнее, шт
	4

	
	
	
	Ограждение ФОРТ с отверстием верхнее, шт
	2

	
	
	
	Ограждение с отверстием нижнее, шт
	1

	
	
	
	Ограждение прямоугольное верхнее сплошное, шт
	2

	
	
	
	Ограждение прямоугольное с отверстием нижнее, шт
	4

	
	
	
	Ограждение прямоугольное с отверстием нижнее малое, шт
	2

	
	
	
	Ограждение прямоугольное нижнее малое, шт
	2

	
	
	
	Ограждение прямоугольное верхнее малое с отверстием и скалолазом, шт
	2

	
	
	
	Ограждение прямоугольное нижнее со скалолазом, шт
	2

	
	
	
	Ограждение 900 мм перекладина, шт
	1

	
	
	
	Ограждение площадки, шт
			8

	
	
	
	Площадка треугольная

	
	
	
	Площадка треугольная должна состоять из каркаса из настила. 
Каркас треугольной площадки выполнен из трех сваренных между собой кронштейнов каркаса, вставок из трубы и полуотвода штампованного. Кронштейн каркаса представляет собой деталь из листа толщиной 2,5 мм, определенной конфигурации, которая согнута под углом 120 градусов в виде неполной буквы «Г». Габариты кронштейна в согнутом виде 726х98х50 мм. В кронштейне имеются заранее подготовленные отверстия 12 мм для крепления встраиваемых элементов, отверстие 39 мм для крепления вставки из трубы. 
Каркас площадки в сваренном виде представляет собой неполный треугольник. Габариты площадки в сваренном виде 759х875х52,5 мм. Площадка в сборе с настилом имеет габариты 759х875х68 мм. Настил выполнен из фанеры ФОФ толщиной 18 мм и представляет собой деталь в виде треугольника, размерами 857х742 мм. По вершинам треугольника имеются фрезерованные пазы радиусом 55 мм и фрезерованные канавки глубиной 6 мм (для беспрепятственной установки на отводы). 
Площадка в сборе имеет габариты по межосевому расстоянию между отводами 900х900 мм, что позволяет установить ее на стойки диаметром 76 мм с помощью пластиковых обойм.

	
	
	
	Горка 1550 мм спиральная

	
	
	
	Горка спиральная должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- стойки – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности. 
Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 810 мм, участка скольжения длиной не менее 2630 мм, выполненной в виде спирали, и участка торможения длиной не менее 775 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Радиус спирали по осевой линии горки вокруг центральной стойки должен быть R=370 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать три градуса.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 356 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1550*1480*2241 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
К центральной стойке спиральной горки должна устанавливаться стойка для монтажа.

	
	
	
	Горка 650 мм

	
	
	
	Горка 650 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 1550*360*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 755 мм и участка торможения длиной не менее 405 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1403*692*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	
	
	Горка 950 мм

	
	
	
	Горка 950 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	
	
	Горка 1550 мм

	
	
	
	Горка 1550 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	
	
	Стойка

	
	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. 

	
	
	
	Лаз круговой вертикальный

	
	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- труба гнутая – 2 шт.; 
- поручень – 2 шт.;
- скоба лаза – 8 шт.,
Поручни и скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм. Поручни должны быть изготовлены из отрезка трубы длиной не менее 925 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка поручней должны быть длиной не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух горизонтальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. Скобы лаза должны быть изготовлены из отрезка трубы длиной не менее 1165 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка скоб должны быть не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для последующей установки в торцы поручней и закрепления посредством резьбовых соединений. Оба торца поручней лаза должны быть приварены к стойке лаза. Скобы должны соединять между собой стойки лаза следующим образом: один из торцов скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом поручня одной из стоек, второй торец скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом аналогично расположенного поручня второй стойки. Следующая скоба должна соединять посредством резьбовых соединений свободные торцы поручней лазов.
Стойка лаза должна состоять из верхней и нижней части. Верхняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1041 мм в виде буквы «Г», верхний горизонтальный участок должен быть длиной не менее 314,5 мм, вертикальный участок не менее 832,5 мм. На расстоянии не более 70 мм от нижнего торца верхней стойки лаза металлическая труба должна быть обжата для последующего соединения с нижними стойками лаза. К каждой стойке лаза верхней части должны быть присоединены по одному поручню. Соединять верхние части стоек лаза должны две скобы. Нижняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1680 мм. К каждой стойке лаза нижней части лаза кругового вертикального должны быть приварены по три поручня. Стойки лаза нижней части должны быть соединены между собой шестью скобами. Нижний поручень должен быть расположен на расстоянии не более 100 мм от нижнего торца стойки лаза. 
Для крепления к стойкам комплекса используется гнутая металлическая труба с закрепленными к ней хомутами. Труба гнутая должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 381 мм и согнута под углом 150 градусов.
Габаритны размеры лаза не менее 1079*1026*2449 мм.

	
	
	
	Лаз канатный

	
	
	
	Лаз должен предоставлять собой канатную сетку в виде трапеции, по которой возможен подъем на одну из площадок комплекса с нулевого уровня игрового комплекса. Размеры – 1800х810х1700мм. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16 мм).
Нижняя часть сетки бетонируется; верхняя – закрепляется на площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	
	Переход 1800

	
	
	
	Переход состоит из каркаса, настила и четырех обойм. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.  Настил должен представлять собой прямоугольник размерами 900*1800 мм с вырезами по углам в форме секторов круга с радиусом r=55 мм.  Каркас должен иметь форму прямоугольника, габаритные размеры 1800*900мм. Должен состоять из двух поперечных балок длиной 700 мм; двух продольных балок длиной 1600 мм. Все балки должны быть изготовлены из профильной металлической трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм. Каждая пара продольной и поперечной балок должна быть соединена диагональной вставкой, которая приваривается к балкам по углам на расстоянии не менее 15 мм от конца каждой балки по периметру прилегания. Вставки должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 4 мм. В середине каждой вставки должно быть отверстие диаметром не менее 40 мм. В это отверстие вставляется параллельно уровню земли и приваривается по периметру прилегания труба длиной не более 45 мм размерами не более 38*2 мм, в которую вставляется и закрепляется в трубе посредством резьбового соединения полуотвод, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. С помощью второго полуотвода происходит фиксация перехода к стойке. обойма в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке.
В целях увеличения жесткости каркаса посередине каркаса перехода приваривается одна поперечная балка длиной 1750 мм, изготовленная из профильной металлической трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм.
Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее десяти болтовых соединений.

	
	
	
	Ограждение 900 мм для лаза

	
	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны канатного лаза и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Две стойки длиной 757±1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. В верхней части стойки должен быть выполнен вырез радиусом не менее 17 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10 мм.

	
	
	
	Флажок

	
	
	
	Устанавливается на одну из стоек на вершину.
Конструктивно представляет собой фанерную конструкцию в виде флажка, присоединенную с помощью крепежных элементов и кронштейна верхней частью к стойке и нижней частью с помощью хомута.
Габаритные размеры флажка в сборе составляют 301х384х126 мм. Само полотно флажка выполнено из фанеры ФСФ толщиной 15 мм.

	
	
	
	Ограждение горки 

	
	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. 
Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панель должна иметь габаритные размеры 765*286 мм.
Верхняя часть панели должна быть скруглена радиусом 750 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	
	Ограждение 1800

	
	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на переходе и должно состоять из боковины, планки усиливающей и двух хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина и планка усиливающая должны быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. 
Ограждение устанавливается для безопасного передвижения по игровому комплексу по обеим сторонам прямого перехода.

	
	
	
	Ограждение для горки ФОРТ

	
	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. 
Должно представлять собой панель из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Панель должна иметь габаритные размеры 765*889 мм.
В панели должен быть проем размерами 668х540. Верхняя часть проема должна быть скруглена R270
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	
	
	
	Ограждение ФОРТ сплошное верхнее

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели с верхней ступенчатой частью в виде крепостного форта. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной. В панели есть паз снизу шириной 516 мм и сверху он закруглен радиусом 50 мм, высота проема 152 мм. 
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Также снизу ограждение крепится к площадке.

	
	
	
	Ограждение ФОРТ с отверстием верхнее

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели с верхней ступенчатой частью в виде крепостного форта. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной. В панели есть паз снизу шириной 516 мм и сверху он закруглен радиусом 50 мм, высота проема 152 мм. Также в панели есть отверстие диаметром 400 мм, которое располагается по центру панели на расстоянии 532 мм от оси отверстия до нижнего края панели.
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Также снизу ограждение крепится к площадке.

	
	
	
	Ограждение с отверстием нижнее

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели прямоугольной. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной. В панели есть отверстие диаметром 400 мм, которое располагается по центру панели на расстоянии 400 мм от оси отверстия до верхнего края панели. 
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.

	
	
	
	Ограждение прямоугольное верхнее сплошное

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели прямоугольной с выступом. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной. В панели есть выступ размерами 69 мм и шириной 512 мм снизу, который имеет отверстия для крепления к площадке. 
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Также снизу ограждение крепится к площадке.

	
	
	
	Ограждение прямоугольное с отверстием нижнее

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели прямоугольной с отверстием. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной. В панели есть отверстие диаметром 400 мм, которое располагается по центру панели на расстоянии 400 мм от оси отверстия до нижнего края панели.
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.

	
	
	
	Ограждение прямоугольное с отверстием нижнее малое

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели прямоугольной с отверстием. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной. В панели есть отверстие диаметром 400 мм, которое располагается по центру панели на расстоянии 400 мм от оси отверстия до нижнего края панели. 
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.

	
	
	
	Ограждение прямоугольное нижнее малое

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели прямоугольной. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной. 
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.

	
	
	
	Ограждение прямоугольное верхнее малое с отверстием и скалолазом

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели прямоугольной. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной.  В панели есть отверстие диаметром 400 мм, которое располагается по центру панели на расстоянии 532 мм от оси отверстия до нижнего края панели. В панели есть паз снизу шириной 516 мм, высота проема 72 мм. 
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Также снизу ограждение крепится к площадке.
Также к ограждению прикреплены три пластиковых зацепа скалолаза. 

	
	
	
	Ограждение прямоугольное нижнее со скалолазом

	
	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию в виде фанерной панели прямоугольной. Панель выполнена из фанеры ФСФ 15 мм толщиной.  В панели есть выступ размерами 69 мм и шириной 512 мм, который имеет отверстия для крепления к площадке.  
К стойкам ограждение крепится с помощью хомутов. Панель должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Также к ограждению прикреплены двенадцать пластиковых зацепа скалолаза. 

	
	
	
	Ограждение 900 мм перекладина

	
	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза кругового и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.

	
	
	
	Ограждение площадки

	
	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней и должно состоять из пластины, изготовленной из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
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