


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Уличная урна 305.53.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
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*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично. Изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	- Стальная труба Ду 15 с толщиной стенки 2,8 мм.
- Лист стальной 3 мм.
- Лист стальной 2,5 мм.
- Лист стальной 2 мм.
- Лист стальной 0,8 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Каркас (1шт.)
Ребро толстое (3шт.)
Ребро (15шт.)
Пепельница (1шт.)
Бак (1шт.)
Анкерный болт (3шт.)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	495 ± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	495 ± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	850 ± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Количество опорных рёбер
	шт.
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Материал опорных рёбер
	
	Лист стальной 3 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Способ установки
	
	Анкерное крепление 3шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ребро толстое
	
	
	

	
	
	11. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Габаритные Размеры
	мм
	Развертка 905,2х40х3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Цинконаполненный грунт и полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Особенности
	
	Лист гнутый в трех местах углы гиба 90, 150 и 150
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ребро
	
	
	

	
	
	15. 
	Материал 
	
	Лист стальной 2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Габаритные Размеры
	мм
	Развертка 777,2х40х2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Цинконаполненный грунт и полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Особенности
	
	Лист гнутый в трех местах углы гиба 90, 150 и 150
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Каркас
	
	
	

	
	
	19. 
	Материал 
	
	Лист стальной 2,5мм
Стальная труба Ду 15 диаметром 21,3мм с толщиной стенки 2,8 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Габаритные Размеры
	мм
	495х 495х43,3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Цинконаполненный грунт и полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Особенности
	
	Каркас – это сварная конструкция из гнутой в круг стальной трубы и трех ушек из стальных листов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	

	
	
	
Пепельница

	
	
	

	
	
	23. 
	Материал 
	
	Лист стальной оцинкованный 0,8мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Габаритные Размеры
	мм
	448х448х39
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Пепельница представляет собой гнутый оцинкованный лист в виде усечённого конуса, склепанного двумя заклепками

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Бак

	
	
	

	
	
	26. 
	Материал
	
	Лист стальной оцинкованный 0,8мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Габаритные Размеры
	мм
	326х326х735
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Особенности
	
	Бак представляет собой скрученный в цилиндр прямоугольный лист, склёпанный 5ю заклепками, в качестве дна используется круглый лист с 6ю отогнутыми ушками для крепления к цилиндру 6ю заклепками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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